竞争性磋商文件

采购编号：NJACZC-2025-0031

采购项目：不动产登记档案密集架采购及安装

采 购 人：南京市规划和自然资源局高淳分局

采购代理机构：南京爱诚工程项目咨询管理有限公司

二〇二五年五月

**第一章 竞争性磋商公告**

**项目概况**

**不动产登记档案密集架采购及安装**的潜在供应商应在**南京爱诚工程项目咨询管理有限公司（南京市高淳区淳溪街道丹阳湖北路111号13栋3楼）**获取采购文件，并在**2025年6月4日14时00分**（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况：**

**项目编号**：NJACZC-2025-0031

**项目名称：**不动产登记档案密集架采购及安装

**采购方式：**竞争性磋商

**采购预算****：**410000元（其中含5万元档案搬迁费）

**最高限价：**410000元（其中含5万元档案搬迁费）

**采购需求：**本次不动产档案密集架采购及安装项目，为确保档案及时搬运，保障档案搬迁的安全性和专业性，在本次招标另加档案搬迁费，直接由中标单位同时实施。档案搬迁的量以档案盒估计约3.3万盒，搬迁预算约5万元。

**合同履行期限：**100天

**本项目（是/否）接受联合体：**不接受。

**二、申请人的资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料；

（1）提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证；

（2）提供参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一年不需提供；

（3）供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

备注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（信用承诺书格式见附件），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

其中不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

 ①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为\_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为\_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：无。

**4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：**

（1）投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

**三、获取采购文件：**

3.1 获取时间：**2025年5月23日**-**2025年5月30日17:00**（北京时间，法定节假日除外）。

3.2 供应商携带下述资料到南京爱诚工程项目咨询管理有限公司（高淳区淳溪街道丹阳湖北路111号13栋3楼）进行投标报名、接受审查及购买竞争性磋商文件，文件每份售价100元，售后不退。

（1）提供有效的营业执照；（提供复印件加盖供应商公章）

（2）法定代表人授权委托书（原件）和授权委托人身份证（原件）及复印件加盖供应商公章。

**注：未按上述要求报名和接受审查的投标单位，不予参与本次投标。**

**四、响应文件提交：**

4.1 开始时间：2025年6月4日13时30分（北京时间）

4.2 截止时间：2025年6月4日14时00分（北京时间）

4.3 地 点：南京市高淳区淳溪街道丹阳湖北路111号13栋3楼

4.4响应文件份数：纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版响应文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式）。当电子版文件和纸质文件不一致时，以纸质文件为准，电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

**五、开启；**

5.1时间：2025年6月4日14时00分（北京时间）

5.2地点：南京市高淳区淳溪街道丹阳湖北路111号13栋3楼

**六、公告期限：**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜：**

7.1 公告媒体：本采购公告将在南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）、江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）进行发布，敬请各供应商关注。

7.2响应文件份数：一式**叁份**（壹份正本、贰份副本）（电子版标书一份（U盘）；响应文件电子版中必须包含响应文件的全部内容，不得加密），每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

**7.3响应文件提交时，请供应商法定代表人或其授权委托代表人携带本人有效身份证原件出席，否则不予接收。**

7.4勘察现场或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

7.5供应商诚信档案

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定:凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，供应商需在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

8.1、采购人信息

名称：南京市规划和自然资源局高淳分局

地址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路267号

8.2、采购代理机构信息

名称：南京爱诚工程项目咨询管理有限公司

地 址：南京市高淳区淳溪街道丹阳湖北路111号13栋3楼

联 系 人：孔工

电 话：13913334829、15195780103

8.3、项目联系方式

项目联系人：孔工

电　　 话：13913334829、15195780103

第二章 竞争性磋商须知

**一、总则**

**1、适用法律**

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

**2、定义**

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

**3、政策功能**

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

**4、磋商费用**

4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（苏招协【2022】002）文规定相应的标准计取；该项费用供应商应综合考虑在磋商报价中，后期采购人不单独列支，供应商必须在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

4.3评委费由代理机构先行垫付，最终由中标供应商支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。供应商必须在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

**二、响应文件编制**

**5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制**

5.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

5.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

5.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

5.6 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.7 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

**6、响应文件的组成**

6.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.2 **响应文件的商务部分**。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 竞争性磋商申请及声明；

（2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章磋商邀请中第二条申请人的资格要求规定的资格证明材料；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表》暨信用承诺书；（在线打印）

（5）★《商务条款偏离表》；

（6）合同草案条款

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

6.3 **响应文件的技术部分**。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★《技术条款偏离表》；

（2）服务内容的详细说明；

（3）★ 服务方案；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

**6.4 响应文件的价格部分**

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用包括代理服务费及评委费、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，费率不变。如果有漏项，视同让利。

（4）**经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。**

6.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

**7、响应文件份数和签署**

7.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。**正本份数：1份；副本份数：2份。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含响应文件所有内容）**

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

7.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

**三、磋商响应文件的递交**

**8、磋商响应文件的密封和递交**

8.1 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

8.2 **有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：**

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

**9、诚实信用**

9.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害供应商或者其他供应商的合法权益。

9.2 供应商不得以向工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

**四、磋商**

**10、磋商组织**

10.1 在递交磋商响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

**11、磋商程序**

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

11.7 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的（**仅审查供应商根据采购项目的特殊要求规定供应商的特定条件**）；

（2）未实质性响应采购文件要求的；

（3）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

**11.8 出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：**

（1）**所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；**

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）**供应商的最终报价超过采购预算，且供应商不能支付的；**

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）供应商需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

**12、投标文件的符合性检查。**

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

1. **评分方法和标准。**

13.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的前两名供应商作为成交供应商的评审方法。

13.2评标办法与标准详见第三章。

**14、确定成交供应商**

14.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。最终得分相同时，报价得分高者优先；最终得分、报价得分均相同，以商务部分得分高者优先；最终得分、报价得分、商务部分得分均相同时，以抽签方式确定。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法推荐出成交候选供应商。

14.2 成交供应商确定后将进行公示，公示期为**一个工作日**，公示期内无供应商质疑的，向成交供应商发出成交通知书。

14.3 成交通知书对供应商和成交供应商具有同等法律效力。

**14.4中标通知书发出后，中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不与采购人签订合同的，按照预算金额2%向采购人缴纳罚金，并按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十一条第8款情形，作为严重失信行为，纳入供应商诚信档案记录。由财政部门将其列入“黑名单”，在一至三年内禁止参加我单位组织的政府采购活动，并予以通报。**

14.5 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.6 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

**15、编写磋商（评审）报告**

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

**五、签订合同**

**16、签订合同**

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与供应商签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

16.2 供应商不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交通知书发出后，供应商改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付补偿金，以及供应商为参加竞争性磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，供应商可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

16.5 政府采购合同履行中，供应商需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**六、询问、质疑、投诉和诚实信用**

**17、询问**

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理公司或招标人提出询问，招标代理或招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密**。**

**18、质疑**

18.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达招标代理（传真件与快递件不予受理）。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

18.4招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在**七个工作日内**作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

**19、投诉**

质疑供应商对答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后**十五个工作日内**向采购项目同级财政部门投诉。**如投诉查无实据，按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十一条第13款情形，作为严重失信行为，纳入供应商诚信档案记录。**

**20、诚实信用**

20.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和**《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》**，失信行为将被记入供应商诚信档案。

**21、其他**

**除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同，放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我单位组织的政府采购活动，并予以通报。**

1. **评标办法与标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| 价格 |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价 ，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 | 30 |
| 技术 |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 供应商完全满足或优于招标文件中“手动密集架技术参数及性能要求”中所有▲项，每满足一项得2分，共13项，满分26分。注：以技术参数及采购需求要求中提供的证明材料作为评审依据。 | 26 |
| 2.2 | 整体实施方案 | 投标文件中提供整体实施方案，内容包括详细的工作步骤、交货期、设备调试、质量保证、人员管理措施、场地部署、设施设备配备、应急预案、保密方案等。1. 项目整体规划完善，方案完全符合项目需求及项目特点，各项内容全面，要点突出，且方案条理清晰，利于项目实施的，得5分；
2. 项目整体规划基本完善，方案符合项目需求及项目特点，虽各项内容全面，但针对具体细节有待完善的，得3分；
3. 方案有缺项漏项的，且所提供方案条理不清的不利于项目实施的，得1分；
4. 未提供的不得分。
 | 5分 |
| 2.3 | 设计方案 | 根据投标人提供的方案设计(平面图、产品结构图、整体效果图等)进行综合评审：1. 提供的方案设计图纸空间利用率高，库房空间利用充分，平面布置图、效果图详细，能够充分表达体现设计内容，设计方案效果能体现档案馆特色和文化内涵的，得5分；
2. 提供的方案设计图纸有一定的利用率，库房空间利用基本充分，平面布置图、效果图基本详细，得3分；
3. 平面布置图、效果图欠佳，表现设计内容不够清晰并有待完善的，得1分；
4. 未提供的不得分。
 | 5分 |
| 2.4 | 供货安装（调试）方案 | 投标文件中提供实施方案，内容包括供货准备、供货流程、安装准备、安装、调试流程、验收工作等：1. 方案整体完善，方案完全符合项目需求及项目特点，各项内容全面，要点突出，且方案条理清晰利于项目实施的，得5分；
2. 方案基本完善，符合项目需求及项目特点，虽各项内容全面，但针对具体细节有待完善的，得3分；
3. 方案有缺项漏项的，且所提供方案条理不清的,不利于项目实施的，得1分；
4. 未提供的不得分。
 | 5分 |
| 2.5 | 样品（小样）：焊接成型压筋立柱 | 焊接成型压筋立柱1副，规格：宽450\*高950mm，允许±2mm。根据供应商提供的样品由评委进行评分：一档（1分）：不够符合招标文件中手动密集架参数及性能要求，技术一般，工艺较差，不够美观、实用，不结实、耐用等要求；二档（2分）：基本符合标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术一般，工艺一般，美观一般、实用一般，不够结实、耐用等要求；三档（3分）：完全符合标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术先进，工艺考究，美观、实用，结实、耐用等要求； | 3分 |
| 2.6 | 样品（小样）：压筋层（搁）板 | 压筋层（搁）板1块，规格：宽200\*长400，允许±2mm。根据供应商提供的样品由评委进行评分：一档（1分）：不够符合招标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术一般，工艺较差，不够美观、实用，不结实、耐用等要求；二档（2分）：基本符合标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术一般，工艺一般，美观一般、实用一般，不够结实、耐用等要求；三档（3分）：完全符合标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术先进，工艺考究，美观、实用，结实、耐用等要求； | 3分 |
| 2.7 | 样品（小样）：压筋挂板 | 压筋挂板1块，规格：长433\*宽133mm，允许±2mm。根据供应商提供的样品由评委进行评分：一档（1分）：不够符合招标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术一般，工艺较差，不够美观、实用，不结实、耐用等要求；二档（2分）：基本符合标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术一般，工艺一般，美观一般、实用一般，不够结实、耐用等要求；三档（3分）：完全符合标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术先进，工艺考究，美观、实用，结实、耐用等要求； | 3分 |
| 2.8 | 样品（小样）：门板 | 门板1块，规格：长395\*宽950mm，允许±2mm。根据供应商提供的样品由评委进行评分：一档（1分）：不够符合招标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术一般，工艺较差，不够美观、实用，不结实、耐用等要求；二档（2分）：基本符合标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术一般，工艺一般，美观一般、实用一般，不够结实、耐用等要求；三档（3分）：完全符合标文件中手动密集架技术参数及性能要求，技术先进，工艺考究，美观、实用，结实、耐用等要求； | 3分 |
| 服务 |
| 3.1 | 售后服务方案 | 供应商具有专业人员负责售前、售中、售后服务；从售后服务方案科学合理性、售后响应时间、维修维护及培训计划完整实用性、是否有备品备件库、投标人是否有生产基地等方面进行综合评价，方案详细，可操作性强得3分，方案较详细，可操作性较强得2分，方案粗略，可操作性一般得1分，未提供的不得分。 | 3分 |
| 业绩 |
| 4.1 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过与本项目类似业绩的，每提供一项项目业绩得1分，满分3分。须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。 | 3分 |
| 履约能力 |
| 5.1 | 企业认证 | 1. 供应商具有质量管理体系认证证书的得1分；
2. 供应商具有环境管理体系认证证书的得1分。
3. 供应商具有职业健康与安全管理体系认证证书的得1分。

需提供有效期内的证书复印件和在“全国认证认可信息公共服务平台”网站的有效查询截图。 | 3分 |
| 5.2 | 产品认证 | 1、供应商具有产品阻燃等级认证证书，认证产品为手动密集架，阻燃等级为A（A1）。符合要求的得1分。2、供应商具有产品防腐蚀等级认证证书，认证产品为手动密集架，防腐蚀等级为户内1级。符合要求的得1分。3、供应商具有优品认证证书，认证产品为手动密集架，产品经检验，在甲醛释放量、重金属含量方面优越。符合要求的得1分。4、供应商具有环保等级认证证书，认证产品为手动密集架，产品符合ZRGF-CP-61《家具环保等级认证实施规则》的A级要求。符合要求的得1分。 | 4分 |
| 5.3 | 人员实力 | 1、塑粉涂层工艺员（高级）专项职业能力评测合格证书；2、数控折弯机操作员（高级）专项职业能力评测合格证书；3、冷轧板钣金工程师（高级）专项职业能力评测合格证书；4、数控技术工程师（高级）专项职业能力评测合格证书；每提供一项得1分，不提供或不符合要求的不得分，满分4分。提供以上人员投标截止时间前近3个月的社保缴费证明材料及相关证书复印件。 | 4分 |

**说明：**

1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（如要求提供原件的必须提供原件）。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

3、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

4、小微企业的价格扣除

4.1.对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合

以下条件：

4.3.小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

**第四章 采购需求**

**一、项目意义：**

根据《不动产登记管理规范》，不动产登记机构需按要求及时整理归档不动产档案，并确保不动产档案信息的绝对安全。目前我区不动产登记档案临时存放在市民中心5楼资料室，存在存储空间严重不足、存放场地不符合档案标准等问题。现申请采购、安装档案密集架以建设档案馆3楼作为不动产档案室，并搬迁原不动产档案至此。

**二、档案室设备设施清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格（mm）****宽（W）\*深（D）\*高（H）** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 手动密集架A1、A2区：7组1列共22列固定2列（6层） | W6300\*D520\*H24007组1列 共22列 | m3 | 176.904 |  |  |
| 2 | 手动密集架B区：3组1列共8列（6层） | W2700\*D520\*H24003组1列 共8列 | m3 | 26.957 |  |  |
| 3 | 手动密集架C区：4组1列共13列（6层） | W3600\*D520\*H24004组1列 共13列 | m3 | 58.406 |  |  |
| 4 | 手动密集架D1、D2区：5组1列共22列固定列2列（6层） | W6450\*D570\*H24005组1列 共22列固定列2列 | m3 | 133.92 |  |  |
| 合计 | 手动密集架 |  | m3 | 396.187 |  |  |

**示意图**



**三、产品技术参术要求说明**

**（一）、手动密集架技术参数要求**

**1.手动密集架结构要求**

（1）架体为双柱式双面结构，稳定性能强，架体载重强度高，运行时无阻滞、晃动等现象，运行流畅。

（2）配有一套手动运行机构，密集架由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、层板、顶板、门板及侧护板）等零部件组成。

（3）密集架按规定铺设轨道、安装传动机构、防倒装置及装锁紧装置等；

（4）密集架设置防尘、防鼠、防潮、防火和密封装置等。

▲**（5）手动密集架各项技术指标：**①拉门耐久性，≥8万次没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活，符合GB/T 10357.5-2023标准；②表面涂层可迁移元素（铅Pb≤0.012mg/kg、镉Cd≤0.012mg/kg、铬Cr≤0.022mg/kg、砷As≤0.025mg/kg、钡Ba≤0.025mg/kg、锑Sb≤0.016mg/kg、硒Se≤0.020mg/kg、汞Hg≤0.004mg/kg）符合GB 6675.4-2014标准。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

**2.项目执行标准**

本项目执行但不限于如下国家标准及相关行业技术规范(若有最新的国家标准或行业规范出台，以最新的为准)：

（1）GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

（2）QB/T 1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》

（3）GB/T 13667.1-2015《钢制书架通用技术条件》

（4）GB/T 13667.3-2013《手动密集架技术条件》

（5）[GB/T 5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带](https://www.so.com/link?m=bAfkYenLpjqAlb8qC1/xUqS9zxserP1fk6iHfT2YkaQNM+woynjOMqqIOiJak5bReVaqa7n7UhEpVHhZL8Nh007HbN6UZo9Vuw45HJgAy40W0o7MTOfigZblOop+HgLDNudmCxg6FvZG5jSQV" \t "https://www.so.com/_blank)》

（6）GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

（7）GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》

（8）GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》

（9）GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》

（10）QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》

**3.手动密集架架体技术参数**

**（1）轨道：**轨道座采用≥3.0mm优质热轧钢板折弯成型，轨道座中间焊有20\*20mm方钢轨芯。轨道为预埋式，地面人工开槽，根据每一个库房丈量尺寸，再用水泥填充固定轨道。轨道与轨道采用销轴定位对接。安装后即平整、美观、承重性能好镀锌。

**（2）底盘（底架）：**采用≥3.0mm 优质热轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘高度≥120mm，上下双翻边加强，各段连接采用M8螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。

▲底盘部件各项技术指标：洛氏硬度符合GB/T230.1-2018检测要求；盐雾/干燥/湿气循环（循环A，≥60循环）符合GB/T31588.1-2015检测要求；中性盐雾试验和乙酸盐雾试验均≥1300h并达10级要求，符合GB/T10125-2021检测要求；屈服强度、抗拉强度符合GB/T228.1-2021检测要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

1. **压筋立柱：**采用≥1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面50mm，两截面39.7mm，允许公差±0.5mm。正面压有燕尾槽，槽外宽21.3mm，内宽18mm,槽高8mm,允许公差±0.5mm; 两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔调节孔尺4\*30mm，孔中心距50mm,允许公差±0.5mm。立柱背面通过R5圆弧挤压成U形结构，R5允许公差±1.0mm。蝶形压筋立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。

**▲压筋立柱部件各项技术指标：**洛氏硬度符合GB/T230.1-2018检测要求；盐雾/干燥/湿气循环（循环A，≥60循环）符合GB/T31588.1-2015检测要求；中性盐雾试验和乙酸盐雾试验均≥1300h并达10级要求，符合GB/T10125-2021检测要求；屈服强度、抗拉强度符合GB/T228.1-2021检测要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

1. **压筋层（搁）板：**采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次滚压成型，托板正面压二筋，两侧面各压一根通体标签槽。托板成型厚27.5mm，允许尺寸公差±1.0mm，圆筋尺寸为R4.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，压筋深度3.5mm，允许尺寸公差±0.5mm，正面压筋中心到边尺寸为70mm，允许尺寸公差±1mm。两侧面通体标签槽宽17mm，槽深2mm，允许公差±1.0mm。便于贴电子标签，有效保护电子标签避免存取碰撞磨损，使用更方便。压双筋式标签槽托板外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。

**▲压筋层（搁）板部件各项技术指标：**洛氏硬度符合GB/T230.1-2018检测要求；盐雾/干燥/湿气循环（循环A，≥60循环）符合GB/T31588.1-2015检测要求；中性盐雾试验和乙酸盐雾试验均≥1300h并达10级要求，符合GB/T10125-2021检测要求；屈服强度、抗拉强度符合GB/T228.1-2021检测要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

1. **压筋挂板：**采用≥1.0mm优质冷轧钢板，模具一体冲压成型，两端单排双挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔内梯形结构，档棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有二根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。

**▲压筋挂板部件各项技术指标：**洛氏硬度符合GB/T230.1-2018检测要求；盐雾/干燥/湿气循环（循环A，≥60循环）符合GB/T31588.1-2015检测要求；中性盐雾试验和乙酸盐雾试验均≥1300h并达10级要求，符合GB/T10125-2021检测要求；屈服强度、抗拉强度符合GB/T228.1-2021检测要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

1. **三节侧板：**采用≥0.8mm优质冷轧钢板制成，侧板分上、中、下三节套色，侧板中节正面冲金字塔包。侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。

▲**侧板部件各项技术指标：**抽样基数不少于1500组；抑菌率测试结果达≥99.2%、金黄色葡萄球菌检测具有较好的抗菌效果、耐霉菌性等级达0级、力学性能-拉伸试验屈服强度≥352MPa、抗拉强度410~540MPa、断后伸长率≥32.0%、重金属含量可溶性铅（Pb）≤4mg/kg、可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg、可溶性铬（Cr）≤0.4mg/kg、可溶性汞（Hg）≤0.05mg/kg；检测结果必须符合GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019、GB 8624-2012及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

1. **顶板：**采用≥0.8mm优质冷轧钢板一次成型，顶板正面通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘的作用。

**▲顶板部件各项技术指标：**洛氏硬度符合GB/T230.1-2018检测要求；盐雾/干燥/湿气循环（循环A，≥60循环）符合GB/T31588.1-2015检测要求；中性盐雾试验和乙酸盐雾试验均≥1300h并达10级要求，符合GB/T10125-2021检测要求；屈服强度、抗拉强度符合GB/T228.1-2021检测要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

（8）**门板：**采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作而成，门板四角压仿古浮雕花纹。线条优美、美观别致、安全可靠、手感舒适、使用方便。

▲**门板部件各项技术指标：**抽样基数不少于1500组；抑菌率测试结果达≥99.2%、金黄色葡萄球菌检测具有较好的抗菌效果、耐霉菌性等级达到0级、力学性能-拉伸试验屈服强度≥311MPa、抗拉强度410~540MPa、断后伸长率≥28.0%、重金属含量可溶性铅（Pb）≤4mg/kg、可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg、可溶性铬（Cr）≤0.4mg/kg、可溶性汞（Hg）≤0.05mg/kg；检测结果必须符合GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019、GB 8624-2012及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

（9）**挡棒：**采用≥0.8mm优质冷轧钢板下冲折一体成型，设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。

（10）**隐藏式旋钮盾形豪华锁：**1）黑色盾形锁盘，带限位钢片装配；2）隐藏式圆形旋钮，当门锁定时，将圆形旋钮按下，圆形旋钮与盾形锁盘在同一平面。当要开门时，将锁打开后，按一下圆旋钮，圆形旋钮弹起，弹起后可顺时、逆时针旋钮45°，开关方便，定位准确、外形美观。3）锌合金压铸锁，具有三级管理功能，单个库房1把钥匙（即管理钥匙）可控制一个团体柜架，也可以1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，不用电钻、钳子、螺丝刀等工具重砸，损坏锁具，让锁头钥匙方便更换。

（11）**传动机构：**主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条、机械式离合摇手柄（如7字型、圆盘式）、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。为了驱动轻便、平稳，采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免了通行障碍。

①传动轴：采用φ20, 45#冷拉实心圆钢，加工精度为 3.2，经热处理调质，HB220-290。

②链轮：采用链轮为12-48 齿 45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。

③轴承：采用P204调心轴承。

④链条：采用φ8.5，节距12.7摩托车滚子链条。

⑤摇手体：摇把上的摇手，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。

⑥紧固件为 45#、Q235-A钢标准化零件。

⑦滚轮为 HT200 铸铁，经加工成型。

⑧连接管：采用优质无缝钢管，表面镀锌防腐处理。

▲**传动机构部件各项技术指标：**抽样基数不少于1500组；抑菌率达≥99.3%、金黄色葡萄球菌检测具有较好的抗菌效果、耐霉菌性等级达到0级、力学性能-拉伸试验屈服强度≥306MPa、抗拉强度410~540MPa、断后伸长率≥30.5%、重金属含量可溶性铅（Pb）≤4mg/kg、可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg、可溶性铬（Cr）≤0.4mg/kg、可溶性汞（Hg）≤0.05mg/kg；检测结果必须符合GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T3325-2017、GB/T11253-2019及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

▲**链条部件各项技术指标：**抽样基数不少于1500组；抑菌率达99.5%、金黄色葡萄球菌检测具有较好的抗菌效果、耐霉菌性等级达到0级、重金属含量可溶性铅（Pb）≤4mg/kg、可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg、可溶性铬（Cr）≤0.4mg/kg、可溶性汞（Hg）≤0.05mg/kg；检测结果必须符合GB/T1741-2020、QB/T4371-2012、GB/T3325-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求。

1. **铝合金镶嵌式伸缩密封装条：**每列之间有缓冲镶嵌式密封条，基座采用厚度3mm厚铝合金材质，使得密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好，采用20mm厚抗老化橡胶密封条。

（13）**防倾倒装置：**安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结构设计合理。

（14）**制动装置：**三叉圆形制动手柄采用ABS塑料注塑而成，具有抗压、耐磨、耐高温等功能。

（15）**七字型镀铬摇把：**摇把上的摇手，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。

**▲摇手柄部件各项技术指标：**抽样基数不少于1500组；抑菌率测试结果达≥99.4%、耐霉菌性等级达到0级、耐老化性≥500h测试（冲击强度的保持率≥78%、外观颜色变化评级≥4级）；检测结果必须符合GB/T1741-2020、GB/T32487-2016、GB/T31402-2015及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

（16）**防鼠、防尘板装置：**采用≥0.5mm优质冷轧钢板制作而成，板体光滑表面经过防腐处理，坚硬、美观，底盘安装防鼠板，架体合拢后底盘之间缝隙小于2mm整个团体聚拢后，具有良好的防鼠、防尘、防静电、防潮功能。

（17）**集中锁定功能：**每个团体存储设备边列装有锁紧装置和锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。

**4.产品性能要求**

（1）产品外观

①各零部件表面光滑、平整、无尖角和突起；

②焊接件焊接牢固，焊痕光滑平整；

③涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；

④电镀件镀层明亮，外露部位无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。

（2）装配要求

①外形尺寸偏差：单元架外形尺寸的极限偏差为±2mm；

②垂直度：立柱与底梁的垂直度应不大于1mm；

③间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于1.0mm、防尘门缝间隙应不大于1.0mm；

④可调性：搁板、挂板能沿立柱的垂直方向调整高度；

⑤互换性：同一型号规格的搁板之间能互换、同一型号规格的挂板之间能互换；

⑥传动装置转动灵活、平稳，无失灵现象；

⑦活动架列安装防倾倒装置、导轨安装限位装置；

⑧导轨与地面装有固定装置、固定架列有固定装置。

（3）载重性能

①搁板静载荷：负载800N，无裂缝，最大挠度不大于2.0mm，残余变形量不大于0.15mm；

②载重运行：在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻滞现象，手柄摇力应不大于7.0N。

（4）稳定性

①防尘门打开时的空载稳定性：按规定进行试验，架体无倾倒；

②防尘门打开时的加载稳定性：按规定进行试验，防尘门加载800N，架体无倾倒；

③搁板水平加载稳定性：按规定进行试验，在中间单元架的最高搁板上施加水平拉力90N，保持1min，架体无倾倒。

（5）全静载荷：160kg，经24h连续试验卸载后，架体的挂板、搁板、立柱及其结合部位无塑性变形。

**5.工艺要求**

（1）制定完整的产品出厂标准，建立完善的质量检验制度和管理体系。配备高精度剪板机、折弯机、全自动高压静电喷塑及其它多种金属加工机械设备，制造设备齐全。

（2）所有钣金件、机制加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕；所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整；每标准节组装后，质量完全符合国家标准和相关技术规范要求。

（3）使用先进的（除油、表面处理、喷涂）三位一体化全自动生产线对产品的全部钣金件进行表面处理。

（4）表面前处理采用硅烷处理技术，具有无有害重金属离子、不含磷等特点，有效提高塑粉对基材表面的附着力。

（5）塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。

**▲金属表面纳米抗菌静电喷涂膜各项技术指标：**藤黄微球菌、粪链球菌、铜绿假单胞菌，鼠伤寒沙门氏菌≥99.99%。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

**▲钢板涂层各项技术指标：**胶化时间31s、粒径分布46-51μm、流动性95g、密度2.1g/mL符合HG/T2006-2022检测要求；“Im1-中”防腐等级测试（浸水和凝露，起泡、开裂、剥落为0（SO）、生锈Ri0，附着力0级）符合GB/T30790.6-2014检测要求。**提供一份完整体现以上内容并带二维码的合格检验报告证明材料作为评审依据，并提供全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图页以辩真伪。**

**6.手动密集架架体部分配置说明一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件名称 | 部件构成 | 材料规格 | 技术参数 | 性能说明 |
| 导轨 | 轨道轨芯 | 20\*20mm | 实心方钢 | 轨道为预埋式，地面人工开槽，根据每一个库房丈量尺寸，再用水泥填充固定轨道。轨道与轨道采用销轴定位对接，安装后平整、美观、承重性能好。 |
| 轨道座 | ≥3.0mm | 热轧钢板 |
| 底盘 | 底盘（底架） | ≥3.0mm | 热轧钢板 | 底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘高度≥120mm，上下双翻边加强，各段连接采用M8螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。 |
| 架体 | 压筋立柱 | ≥1.5mm | 冷轧钢板 | 架体结实、坚固、设备新颖，安装规范，每节单面层数和间距可自由调整。 |
| 压筋层(搁）板 | ≥1.0mm | 冷轧钢板 |
| 压筋挂板 | ≥1.0mm | 冷轧钢板 |
| 挡棒 | ≥0.8mm | 冷轧钢板 |
| 门面 | 门框 | ≥1.0mm | 冷轧钢板 | 线门板四角压仿古浮雕花纹。条优美、美观别致、安全可靠、手感舒适、使用。 |
| 门板 | ≥1.0mm | 冷轧钢板 |
| 锁具 | 隐藏式旋钮盾形豪华锁 | 锌合金压铸锁 | 锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，不用电钻、钳子、螺丝刀等工具重砸，损坏锁具，让锁头钥匙方便更换。 |
| 侧护板 | 三节侧板 | ≥0.8mm | 冷轧钢板 | 侧板分上、中、下三节套色，侧板中节正面冲金字塔包。侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。 |
| 传动机构 | 轴承座 | P204 | 调心轴承 | 精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好。 |
| 传动轴 | φ20 | 45#圆钢 | 传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到超过国家标准，表面镀锌处理。 |
| 连接钢管 | φ25\*2.5 | 无缝钢管 |
| 铁滚轮 | HT200铸铁 | 铸铁经加工成型 |
| 链轮 | 45#钢 | 滚齿精制 |
| 摩托车链条 | FR420 | φ8.5节距12.7 |
| 摇手体总成 | 手体 | 七字型摇把 | 表面镀铬 | 摇柄上的摇把，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。 |
| 滚轮轴承 | P204 | 调心轴承 |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 | 808锁 | 每一列均可锁紧，并装锁 | 每列均装有制动装置，三叉圆形制动手柄外观新颖，线条润滑，旋转时省力,操作方便，制动可靠，使用存取安全。 |
| 中列制动装置 | 三叉圆形制动手柄 | ABS塑料注塑 |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 | 20mm | PVC磁封条 | 符合QB/T4463-2013 |
| 顶板 | ≥0.8mm | 冷轧钢板 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置。具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能. |
| 防尘板、防鼠板 | ≥0.5mm | 冷轧钢板 |
| 防倾倒装置 | ≥3.0mm | 热轧钢板 |
| 表面处理 | 前处理药剂 | 硅烷处理技术 | 具有无有害重金属离子、不含磷等特点，有效提高塑粉对基材表面的附着力。 |
| 高压静电喷塑（涂） | 热固性粉末涂料 | 国内知名品牌，优质环保型高附着力。 | 选用大型流水线自动前处理喷涂设备，表面涂层高温固化而成，有效提高产品的耐锈蚀、防霉及抗菌性能，表面喷涂完全符合相关技术标准要求，喷涂无死角。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的热固性粉末涂料，经表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。 |

**密集架体部分样品技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 焊接成型压筋立柱 | 一套 | 样品尺寸：宽450mm\*长950mm，允许±2mm，表面需喷涂，压筋立柱具体参数详见手动密集架架体技术参数。**1746978030224** |
| 2 | 压筋层（搁）板 | 一块 | 样品尺寸：宽200mm\*长400mm，允许±2mm，表面需喷涂，压筋立柱具体参数详见手动密集架架体技术参数。 |
| 3 | 压筋挂板 | 一块 | 样品尺寸：长433\*宽133mm，允许±2mm，挂板与焊成型压筋立柱配套组装展示，挂板与焊成型压筋立柱组装后挂板表面不超出立柱侧表面的效果，表面需喷涂，压筋挂板具体参数详见手动密集架架体技术参数。 |
| 4 | 门板 | 一块 | 样品尺寸：宽395\*长950mm，允许±2mm，装配隐藏式旋钮盾形豪华锁，门板具体参数详见密集架架体技术参数。 |

**四、采购项目交付或者实施的时间和地点：**

1.项目交付实施的地点：按照采购方要求；

2.采购项目交付或者实施的时间要求：自合同签订后100日内完成全部内容；供应商应保证在要求时间内完成全部标的物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3.搬迁过程中所需器材、包装箱等设备由乙方自行承担。

**五、质保及售后服务要求：**

**1.质保要求：**

本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。

**2.售后服务技术要求：**

（1）对人员培训不低于 5 人；

（2）安装调试合格后，由采购人与成交供应商共同商定培训时间，培训地点由采购人指定；

（3）成交供应商向采购人使用人员免费提供培训，培训内容与方式如下：提供必要的培训资料，并指派专业人员就所供货物的组装、试运行、运行、使用、维护、保养等对使用人员进行现场培训，培训时间不少于2个工作日，至采购人受训人员全面掌握为止。

**3.售后服务效率要求**

（1）服务响应时间要求：发生故障后，应于 12 小时内到现场，提出解决方案，并于 36 小时内修复。

（2）售后响应处理速度承诺等。

①电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应：如在后期使用过程中发现问题，服务供应商技术人员应于12小时内到达现场，并提出解决方案，并于36小时内修复，确保设备正常工作。

**六、报价要求：**

1.项目报价须包含本项目中的供货、安装、调试、验收以及验收后缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等所有与本项目相关的一切费用和伴随服务。

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量的理由。

**七、产品验收标准及要求：**

1.供应商负责将合同项下所有设备免费运送至采购人指定位置后，首先对所有产品进行测试，在确认符合要求的情况下现场安装、检查、测试，直至满足交付使用要求。

2.供应商交付的货物应当完全符合招标及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。

3.货物到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4.供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给使用方；

5.采购人需要供应商对货物进行安装调试的，供应商应在规定的时间内完成安装调试。采购人应在货物安装调试完毕后的10个工作日内进行验收。验收合格的，由采购人签署验收单并加盖单位公章。

6.货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和成交供应商响应文件的承诺。

7.供应商根据采购要求进行产品安装、调试、测试、试运行后，由采购人依据验收标准并组织进行使用性能方面的验收，所需检测费用包含在报价中。

8.货物到货验收时成交供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件、产品所需要的技术规格与操作规范等技术资料，保证装机后人员良好使用。

**八、付款方式：**

（1）根据预算下达金额及财政拨付时间，项目验收合格后,分三年每年支付一次费用，累计不超过总费用的90%。

（2）在项目质保期满前一个月，在预算下达落实前提下，若项目无质量问题，无息支付10%尾款，（若甲方需要延迟支付结算费用，则双方另行协商）。

（3）乙方知晓并同意甲方结算以政府资金到位为前提，若政府资金不能及时到位，付款时间相应顺延。

**第五章 合同主要条款及格式**

政府采购项目合同

**合同编号：**

**项目名称：**

**使用单位：**

**供货单位：**

**签订日期：**

南 京 市 财 政 局 监制

合同编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| 住所地： | 住所地： |

 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照谈判结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物： ，货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款 本合同项下货物单价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）人民币总价款为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件 下列关于南京市政府采购 号谈判文件、供应商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表； （2）供货一览表；

（3）交货一览表； （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺； （6）服务承诺；

（7）成交通知书； （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。谈判文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者谈判文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合谈判文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、搬迁过程中所需器材、包装箱等设备由乙方自行承担。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若谈判文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金（本项目无需缴纳履约保证金）

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：（1）根据预算下达金额及财政拨付时间，项目验收合格后,分三年每年支付一次费用，累计不超过总费用的90%。

（2）在项目质保期满前一个月，在预算下达落实前提下，若项目无质量问题，无息支付10%尾款，（若甲方需要延迟支付结算费用，则双方另行协商）。

（3）乙方知晓并同意甲方结算以政府资金到位为前提，若政府资金不能及时到位，付款时间相应顺延。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，代理单位发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加我单位组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足谈判文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加我单位组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用 乙方应诚实信用，严格按照谈判文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
|  |  |
|  |  |
| 日 期： 年 月 日 |  |

**注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改，但合同主要条款不能修改。**

**第六章 竞争性磋商响应文件格式及附件**

**竞争性磋商响应文件**

**项 目 编号：**

**项 目 名称：**

**供应商名称：**

**日 期：**

**磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件**

1. 竞争性磋商申请及声明
2. 法定代表人授权书
3. 磋商报价表
4. 资格证明文件
5. 分项报价表
6. 技术条款偏离表
7. 商务条款偏离表
8. 服务与承诺
9. 竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有)
10. 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函（如有）

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书格式

**目录一、竞争性磋商申请及声明**

竞争性磋商申请及声明

致：南京市规划和自然资源局高淳分局

根据贵方 （项目名称） （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人 (姓名和职务)代表 （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求**，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称： ；总报价为（大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，**不对磋商文件本身提出质疑**。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与供应商、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向供应商、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6、我方正式通讯方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

7、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐 号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日 期： 年 月 日

**目录二、法定代表人授权书格式**

法定代表人授权书

南京市规划和自然资源局高淳分局：

 本授权书声明：注册于 （供应商住址）的 （供应商名称）法定代表人 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的 （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的 （项目名称） （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

 法定代表人签字：

 被授权人签字：

日 期： 年 月 日

**目录三、报价表格式**

磋商报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 供应商是否属于小、微型企业 | 其中，小、微型企业报价（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） | 元 |

供应商名称： （盖章）

说明：

1、在“供应商是否属于小、微型企业”栏里填“是”或“否”。

**目录四、资格证明文件**

**资格证明文件**

（1）提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证；

（2）提供参加本次政府采购活动前的会计报表，成立不满一年不需提供；

（3）供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

**目录五、分项报价表格式**

分项报价表

（如有，格式自拟）

 供应商（盖章）：

 授权代表（签字）：

 日 期： 年 月 日

**目录六、技术条款偏离表格式**

技术条款偏离表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目编号： |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。**目录七、商务条款偏离表格式**

商务条款偏离表

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

**目录八、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料**

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（如有）

**目录九、资格性和符合性审查响应对照表**

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **资格性审查响应内容** | 是否响应（填是或者否） | 磋商文件中的页码位置 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | **符合性审查响应内容** | 是否响应（填是或者否） | 磋商文件中的页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

**附件一、中小企业声明函格式**

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为 （符合/不符合） 条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

**属于监狱企业的证明文件**

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

**附件二、无重大违法记录声明格式**

无重大违法记录声明

南京市规划和自然资源局高淳分局：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

 声明人：（公章）

 日 期： 年 月 日

**附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式**

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市规划和自然资源局高淳分局：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

 声明人：（公章）

 日 期： 年 月 日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

**附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书格式（网站在线打印）**

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

2025年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。供应商名称（盖章）：法定代表人（签字）： 二〇二五年 月 日 |