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[bookmark: _Toc18253]第一章 投标邀请
江宁区2026年度防空警报设施维护保养服务招标公告
项目概况
江宁区2026年度防空警报设施维护保养服务招标项目的潜在投标人应在南京市江宁区科苑路108号B座107室获取招标文件，并于2026年 3 月 31 日14：30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc6047][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：NJPC-2026-0211
项目名称：江宁区2026年度防空警报设施维护保养服务
采购预算：80万元
最高限价：80万元（供应商报价超过最高限价作无效标处理）
采购需求：江宁区2026年度防空警报设施维护保养服务，详见招标文件。
合同履行期限：一年
本项目接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc4024]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
备注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（信用承诺书格式见附件），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
      1、不适用信用承诺的情形
    （一）供应商被列入严重失信主体名单；
    （二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
    （三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
      2、违反信用承诺的法律责任
      供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的, 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无
2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.4 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
凡在南京地区参加采购活动的供应商，在参加采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。
供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：
①登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站， 点击“ 南京政府采购供应商诚信档案管理系统”，在用户登录界面点击“新用户注册”；
②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；
③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
[bookmark: _Toc22000]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：2026年 3 月 10 日至2026年 3 月 16 日，每天上午9:00至11：30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：南京市江宁区科苑路108号B座107室
报名方式：
（1）现场报名：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件加盖公章、单位授权委托书原件加盖公章、营业执照复印件加盖公章在南京荣大工程项目管理有限公司（南京市江宁区科苑路108号B座107室）获取磋商文件。
（2）网上报名：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人的个人有效身份证件复印件加盖公章、单位授权委托书原件加盖公章、营业执照复印件加盖公章。扫描件发送至邮箱2122435892@qq.com,待工作人员审核资料通过后获取文件领取表，按要求填写。纸质报名资料文件邮寄至（地址：南京市江宁区科苑路108号B座107室，联系人：李工  联系电话：15189802335）。
[bookmark: _Toc31405]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件递交截止时间：2026年 3  月  31 日14：30
开标时间：2026年  3 月  31 日14：30
递交投标文件和开标地点：南京市江宁区科苑路108号B座107室。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc23929][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc23674]六、其他补充事宜
无
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc23034][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南京市江宁区发展和改革委员会
地址：南京市江宁区
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：/
2.采购代理机构信息
名 称：南京普诚工程咨询管理有限公司
地　址：南京市江宁区科苑路108号B座107室
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：15189802335
联系人：李工
3.项目联系方式
项目联系人：李工
电　话：15189802335
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第二章 投标人须知
南京普诚工程咨询管理有限公司 受 南京市江宁区发展和改革委员会委托，对其江宁区2026年度防空警报设施维护保养服务进行公开招标，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：
	序号
	项	目
	内	容

	1
	项目编号
	NJPC-2026-0211

	2
	项目名称
	江宁区2026年度防空警报设施维护保养服务

	3
	采购代理机构
	南京普诚工程咨询管理有限公司

	4
	代理机构地址
	南京市江宁区科苑路108号B座107室

	5
	采购预算
	最高限价：80万元（供应商报价超过最高限价作无效标处理）

	6
	合同履行期限
	一年

	7
	投标有效期
	投标截止之日起90天

	8
	投标文件递交信息
	时间
	2026年  3 月  31 日 14：00—14：30

	
	
	地点
	南京市江宁区科苑路108号B座107室

	9
	本项目所属行业
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

	10
	投标文件份数
	*正本壹份；副本肆份；电子版投标文件U盘壹份。
每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版投标文件（ U 盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

	11
	投标文件开启信息
	时间
	2026年  3 月  31 日14：30

	
	
	地点
	南京市江宁区科苑路108号B座107室

	12
	联系
事项
	
采购单位
	联系人
	陶主任

	
	
	
	联系电话
	/

	
	
	 代理机构
	联系人
	李工

	
	
	
	联系电话
	15189802335



一、总则
1、参照法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。
3、政策功能
3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策
（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。
（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除，以扣除后的价格作为评审价格。
（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的采购政策（监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。
（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小  企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]”和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。
3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。
	节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
（2）提供的产品属于强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
（3）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
3.3 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。
二、招标文件
4、招标文件组成
4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。  
三、投标
6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 供应商应用人民币报价。
6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。
6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。
6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。    
7、联合投标
7.1 本次采购接受联合体投标。
对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目：
(1)两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
(2)以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
(3)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
(4)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
(5)联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
8、投标费用
8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
8.2 招标代理费：本次招标的代理服务费由成交供应商支付。代理服务费收费标准以中标金额为计费基数，参照计价格[2002]1980号文计算，供应商投标时应考虑在报价中，该费用包含在总价内，不单独列项。代理服务费由成交供应商在领取中标通知书时向采购代理机构缴纳。
9、投标文件组成
9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。
9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
10、投标文件的商务部分
10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。
（1）*投标函（投标申请及声明）；
（2）*法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；
（3）*开标一览表（另外单独密封一份，便于唱标时查找）；
（4）*第一章投标邀请中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
（5）*第一章投标邀请中 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；
（6）*第一章投标邀请中 2.4 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；
（7）*《投标分项报价表》；
（8）*《商务条款响应表》；
（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。
11、投标文件的技术部分
11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。
11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
11.3 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：
（1）*项目实施方案；
（2）*质量保证及服务承诺；
（3）投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；
（4）投标人认为需要提供的其他证明文件。
12、投标文件的价格部分
12.1 价格部分是对投标货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。
12.2 采购提倡公平竞争，反对低于成本、串通报价、哄抬价格等恶意竞争行为，任何盲目压价、低于成本报价、串通哄抬报价等价格将会被拒绝。报价应低于市场平均价。
12.3 投标报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用， 不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。
12.4 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标方的最终投标报价中。
12.5 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业、监狱企业），须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。
12.6《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
12.7 投标供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。
13、投标文件的其他部分
13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。
14、投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。
15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。
16、★投标文件的密封和递交
16.1 投标文件须胶装成册，密封封装，密封处须加盖公章，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称等信息。响应性文件须法人代表或授权代表签署，电子件与纸质文件一同密封；
16.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。  
16.3 盖章和签字要求：
1、投标文件封面；
2、投标文件要求的文件格式及附件内容；
3、所有证明性材料；
4、报价汇总表及分项报价表（如有）；	
5、所有涉及到需要盖章或签字处均须盖章和签字
17、有下列情形之一的投标文件将拒收：
被授权人本人（法定代表人或授权委托代理人）必须在投标截止时间前到达投标开标现场并递交有效的法人资格证明或有效的授权委托书、本人身份证原件，否则将视为投标人自动放弃本次投标。（以上提供材料无须密封，在投标文件外单独递交，所递交材料必须加盖公章）。
18、投标文件的修改和撤回
18.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
18.2 投标截止时间过后，投标文件不得撤回。
四、开标、评标与确定中标供应商
19、开标
19.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
19.2 开标时，代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。
19.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
19.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。
19.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
19.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
20、评标
20.1 评标组织
20.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。
20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
20.2 评标程序
20.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；
（2）投标总价超出采购预算限额的；
（3）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最   低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；
（4）不具备招标文件中规定资格要求的；
（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（9）不同供应商的投标文件相互混装；
（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
（12）没有逐一说明投标产品和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。
20.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。
20.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★或*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。
20.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
（4）不具备招标文件中规定资格条件的；
（5）未实质性响应采购要求的；
（6）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；
（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（8）招标文件中的打“★”或“*”项缺失或者未实质性响应的；
（9）未按要求盖章和签字；
（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。
20.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.2.2.2款执行。
20.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
20.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
21.1 评标方法和标准
21.1.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
21.1.2 综合评分的主要因素是：评分标准详见第三章。
22、确定中标供应商
22.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为中标供应商。评审小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。
22.2 中标供应商确定后，将在指定的采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发出中标通知书。
22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.4 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。
22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江宁区采购活动， 并予以通报。
22.6 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。
22.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。
23、编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。              
25、签订合同
25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6、 询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：
（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
27.4 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
[bookmark: 第三章_评标方法和标准]
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第3章 评标方法和标准
一、评标方法
采用综合评分法。综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标方法。评审得分最高者为中标供应商，第二名及后续名次为备选供应商，当中标供应商不能履行其义务时，由备选供应商依次顶替，成为新的中标供应商，也可重新组织采购。
二、小微企业价格扣除
1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。
3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。
备注：
（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评标说明
1.评标委员会不保证有效报价最低的投标供应商中标。
2.投标时上传的相关证明，在中标后需提供原件至招标代理公司进行核验，若投标供应商提供虚假资料，一经查实按弄虚作假处理废除中标资格。


四、评标标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
	30

	2
	服务方案
	根据投标人对江宁区多媒体多功能新型防空防灾预警报知系统及南京市人防警报控制系统的熟悉程度，对维护设备的结构及性能掌握情况。
（1）工作方案具有非常强的针对性、可操作性，内容全面、充实的，得10分；
（2）工作方案具有良好的针对性、可操作性，内容较全面、充实的，得8分；
（3）工作方案针对性、可操作性一般，内容一般的，得6分；
（4）工作方案无针对性、可操作性，内容不饱满的，得4分；
（5）无不得分。
	10

	
	
	对投标人提供的服务方案针对性、合理性、全面性，服务进度计划等方面综合比较，酌情评分。项目计划和进度安排科学合理、工期保障措施健全，验收方案能满足需求的且方案详细完整、有可操作性等。
（1）对工作组织设计周期安排及对项目进展要求计划规范性和完整性安排合理得10分；
（2）对工作组织设计周期安排及对项目进展要求计划规范性和完整性安排较合理得8分；
（3）对工作组织设计周期及对项目进展要求计划规范性和完整性安排一般得6分；
（4）对工作组织设计周期及对项目进展要求计划规范性和完整性安排不合理得4分；
（5）无不得分。
	10

	
	
	对投标人售后服务方案承诺、专业维修人员，响应时间、应急响应方案等进行综合比较。
（1）售后服务方案具有非常强的针对性、可操作性，内容全面、充实的，得8分；
（2）售后服务方案具有良好的针对性、可操作性，内容较全面、充实的，得6分；
（3）售后服务方案针对性、可操作性一般，内容一般的，得4分；
（4）售后服务方案无针对性、可操作性差，内容不饱满的，得2分；
（5）无不得分
	8

	
	
	投标人针对系统的日常使用和维护对采购人提供的培训计划及培训内容的针对性、全面性、便捷性、适用性及培训深度。
（1）针对系统的日常使用和维护对采购人提供的培训计划及培训内容的针对性、全面性、便捷性、适用性及培训深度较合理的得6分；
（2）针对系统的日常使用和维护对采购人提供的培训计划及培训内容的针对性、全面性、便捷性、适用性及培训深度一般的得3分；
（3）针对系统的日常使用和维护对采购人提供的培训计划及培训内容的针对性、全面性、便捷性、适用性及培训深度不合理的得1分；
（4）无不得分。
	6

	3
	项目组成员
	1、高级管理人员（信息系统集成及服务项目管理人员行业）：服务于本项目的管理人员具有"一级注册建造师"（通信与广电工程类）得4分。
2、项目组成员：服务于本项目的"二级注册建造师"（机电类）人数，每提供1人得2分，最高得8分。
以上人员须是本单位正式员工，提供：
①注册建造师证书（须注册于响应单位）。
②证书网站查询结果证明截图（查询网址以此为准：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person）。
③社保部门出具的近半年（不含投标当月）投标人为其缴纳社保的证明材料。
以上证明材料任意1项不满足或未提供该人员不得分。
	12

	4
	业 绩
	近3年以来，投标人具有人防警报类类似维护项目业绩的，提供业绩合同复印件加盖公章，每项4分，业绩限评3项，最多得12分。
	12

	5
	企业管理体系
	具有质量管理体系证书的得2分（须提供国家认证认可的监督管理部门批准设立的认证机构颁发的并在有效期内的相关证书复印件。）
	2

	6
	企业综合能力
	投标人参与《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（2014版）标准制订得2分，没有不得分。（提供标准相关内容）
	10

	
	
	投标人参与2014年《人民防空警报控制系统通用要求》标准制订得2分，没有不得分。（提供标准相关内容）
	

	
	
	投标人参与2012年《人民防空户外型音视一体化警报器通用要求》标准制定得2分，没有不得分。（提供标准相关内容）
	

	
	
	投标人具有信息技术服务标准符合性证书三级以上（含三级），得2分，未提供不得分。（提供证书复印件）
	

	
	
	投标人具有信息系统建设和服务能力CS2或以上等级证书，得2分，未提供不得分。（提供证书复印件）
	

	7
	合计
	
	100
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[bookmark: _Toc290546932]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc18875]（一）采购项目名称：江宁区2026年度防空警报设施维护保养服务
[bookmark: _Toc402183031]（二）服务期限
本项目服务周期为一年。
（三）维护内容及要求
防空警报通信系统建设是有效履行“战时防空”职能、完成核心使命任务的重要手段，由于多媒体警报终端设备使用频率高、时间长，目前设备质保期已过。
对现有257套多媒体警报报知系统设备进行定期巡检或不定期检查、测试、维护、保养及软件（不包含特殊应用软件的开发）升级。
对现有155套电声警报一体机系统设备进行定期巡检或不定期检查、测试、维护、保养及软件（不包含特殊应用软件的开发）升级。
（1）服务要求
1、定期巡检
1.1按照要求进行巡检维保，相关维保或修理记录需每个点的协管员确认签字。每次巡检后，对运行状况出具书面巡检报告，由区人防办签收保存。
2、不定期巡检（故障响应）
2.1紧急情况下，接到报修通知，4小时内赶到现场；
2.2一般故障维护，在3个工作日内维修完毕。
3、警报鸣放保障
安排人员在警报鸣放期间提供技术支持，保障鸣放活动。
（2）维护内容
1、多媒体警报点
①设备日常使用的各项功能检测
②无线信号的测试
③控制信号的输出和响应
④电声警报喇叭声音输出测试
⑤显示屏日常显示维护
⑥网络和播控系统日常维护
2、电声警报一体机
①设备日常使用的各项功能检测
②无线信号的测试
③控制信号的输出和响应
④电声警报喇叭声音输出测试
⑤设备外观清洗及保养
3、多媒体发布系统运维托管
①7*24h日常的管理维护
②专线网络供给、双服务器备份管理，保障系统稳定运行
③对软件定期和不定期的升级维护，提供终端数量无限扩容功能
4、警报控制网络系统维护
①对分控中心和中中继设备维护
②与市级警报控制网络系统整体互联互通维护
5、警报业务培训
①根据要求对所有警报管理人员培训
②警报设备和播控软件操作技术指导
③警报设备常规维修维护检测技术指导
6、警报试鸣保障
①每年两次的试鸣保障
②对试鸣任务中可能存在的部分重点警音盲区进行保障
③对不定期组织的演练进行现场保障
④对突发情况下临时的警报试鸣任务进行保障
（四）要求
乙方责任：
1、按采购人要求按时、按质、按量完成相关设备的维护任务，如遇维护过程中出现复杂技术问题，及时协调原厂解决。
2、提供的备品、备件等质量合格。
3、提供产品必要的技术培训及技术指导等。
4、按采购人要求精心服务，确保系统状态良好。
5、供应商在服务期必须遵守采购人的安全、保密、消防等规章制度，由于供应商责任（如违章或操作不当等）发生的人身、设备、财产损失等安全事故，如警报器或控制器无故自燃、或铁架发生掉落产生的人身伤害或财产损失，由供应商全权负责，与采购人无关。
6、供应商在服务中遇有隐蔽工程应提前24小时书面通知采购人，经验收合格确认后方可封闭，否则责任由供应商自负。
7、供应商在服务期间应注意文明服务，服务完毕时应做到工完、料净、场地清。
8、供应商在维保服务时所需交通、维修工具等由供应商自行提供。
甲方责任：
1、配合服务现场提供电源及必要的环境。
2、向乙方交代现场的安全、消防注意事项，并有权实施安全监督。
3、向乙方进行技术交底，提供服务所需相关资料
（五）维护内容及要求
	序号
	项目
	包含内容
	处理
概率
	数量
	备注

	一、多媒体警报器巡检

	1
	警报设备常规巡检
	1)警报设备整体完整性和完好性检查；
2)设备电源供电情况和接地情况检查；
3)设备开机自检功能测试；
4)与中心台的语音通联情况测试；
5)语音信号等级测试判定；
6)手动按键及键盘锁功能测试；
7)人防警报专用信道切换测试；
8)电声警报鸣放声音输出测试；
9)警报数据接收情况测试；
10)警报数据发送情况测试；
11)串口命令输出测试；
12)机箱除尘清洁；
	1
	257台
	每季度巡检一次

	2
	LED屏幕
常规巡检
	1)LED屏幕的整体完整性和完好性检查；
2)LED屏幕的整体供电电源线路埋设情况及安全性检查；
3)LED屏幕的接地性能检测；
4)LED屏幕的防水性能测试；
5)LED屏幕的除尘清洁；
6)LED模组的外套件情况检查；
7)LED模组的灯管的瞎点率判断；
8)LED模组的亮度等级测试和判断；
9)LED箱体的门锁闭合情况检查；
10)LED箱体的散热风扇工作情况检查；
11)LED模组跨接电源线及排线接触情况检查；
12)LED箱体跨接电源线情况检查；
13)LED发送卡的输入输出测试；
14)LED接收卡的输入输出测试；
	1
	257台
	每季度巡检一次

	3
	播控系统常规巡检
	1)播控系统的整体完整性和完好性检查；
2)终端播控系统与后台服务的链路连接情况测试；
3)播控终端的信号输出测试；
4)播控终端的单机与网络模式切换测试；
5)4G路由器的有无线信号测试；
6)播控终端内存自动清理测试；
7)多媒体警报视频融合终端的监控画面切换测试；
8)多媒体警报视频融合终端的多格式信号输入输出测试；
9)多媒体警报视频融合终端的本地U盘节目播放测试；
10)多媒体警报视频融合终端的一键发送参数测试；
	1
	257台
	每季度巡检一次

	4
	框架部分常规巡检
	1)屏体外观及框架的整体完整性和完好性检查；
2)设备不锈钢外观是否存在小广告需要清理和清洗；
3)设备不锈钢外观是否需要除尘保养；
4)不锈钢拼缝和焊点的检查；
5)屏体拼接部位的螺丝松紧度检查及判断是否需要加固处理；
6)屏体框架方钢和槽钢的焊接处检查；
7)屏体地基和地脚螺栓的检查；
8)屏体是否存在倾斜的检查；
	1
	257台
	每季度巡检一次

	二、电声警报一体机巡检

	5
	控制箱维护
	对设备表面除尘除锈，保证设备干净，内外无灰尘、无积水、无锈渣等；
保持通道无遮挡，设备周边无易燃易爆腐蚀性强的物品； 
	1
	155
	每半年巡检一次

	6
	喇叭及支架检查
	对扬声器支架进行检查，判断设备固定牢固、无锈蚀，扬声器及天线无损坏、无松动，扬声器和音频线防水处理无损坏，判断是否需要加固、除锈、刷漆处理；
	1
	155 
	

	7
	线路检查
	检查控制线、电源线、接收天线接合是否牢固，无断路、短路及老化现象，对有安全隐患的问题记录，后期进行处理；
	1
	155 
	

	8
	本地功能测试
	手动控制检查：检查是否可以通过按键进行手动控制操作，包括解锁和闭锁、上电和关电、内外置的切换，以及手动测试扬声器与功放是否工作正常。
	1
	155
	

	9
	遥控功能测试
	1）遥控通话检查：操作手咪，检测是否可以与控制中心进行语音通话；
2）遥控控制检查：检查是否可以通过电台及天馈线进行遥控控制操作，包括解锁和闭锁、上电和关电、电声内外置，以及遥控测试扬声器与功放是否工作正常；
3）有线控制检查：通过拨号测试，检查终端有线号码是否正确、有效；控制中心是否可以有线连接控制，实现2）所实现的功能（如有）；
	1
	155
	

	三、多媒体发布系统运维托管

	10
	多媒体发布系统运维托管
	1) 利用本公司平台及相关资源，对多媒体警报信息发布系统进行7*24h日常的管理维护，保证服务器电源和专线网络的供给，确保设备平稳运行。
2) 架设备份服务器对多媒体警报信息发布系统进行数据备份，在主服务器遇极端情况下，由备份服务器及时替换，保证系统正常运行。
3) 对信息发布软件进行定期和不定期的升级维护，满足用户的使用需求。保证信息发布系统的网络安全。
4) 除系统现有的终端外，提供终端数量无限扩容功能，并保证扩容后的系统稳定运行。
5) 对现有257套终端的信息发布提供保障与支持，对点位管理员进行不限次使用指导及发布包更新，特殊情况下协助或帮助发布信息。
6) 对现有257套终端的信息发布实行审核和信息查询备份设置，避免信息内容误发。
	/
	1项
	

	四、警报控制网络系统维护

	11
	分控中心和中继维护
	1） 每个季度对2个分控中心和2个中继站的设备巡检维护；
2） 定期或不定期进行设备信号测试和维护；
3） 控制软件的不定期的升级与维护；
4） 天馈线巡查维护；
	/
	1项
	

	12
	与市级警报控制网络系统整体互联互通测试维护
	1） 不定期配合南京市级警报控制中心进行全市警报控制网络的联调和功能测试，确保各项测试指标正常、功能完好；
2） 通过定期或不定期的升级与维护，确保本辖区警报分控网络与南京市市级警报控制网络互联互通并稳定可靠运行。
3） 警控系统网络各项常规功能检查、发射台功能检测、网络通信信道测试；
4） 中央有线遥控终端检测、警报专用有线综合终端检测维护；
5） [bookmark: OLE_LINK1]控制网络软件升级、备份系统信息同步；2个分控中心、2个中继站运行情况检测；
	/
	1项
	

	五、设备普查

	13
	设备普查
	每年两次不定期配合市防办进行的设备普查，包含：
1）所有警报设备整体完整性和完好性检查，包含一体机和多媒体；
2）设备电源供电情况检查；
3）时控开关时间及功能检查；
4）设备开机自检测试；
5）天馈系统检查：馈线接口是否连接完好；室外天线架设是否正常。
6）测试：手动测试警报器是否能正常鸣响；通过分控中心无线测试信号接收是否正常。
7）维护人员：确认维护人员有无变更。
8）在市防办指定的警报终端维保平台上对终端进行二维码扫码，登记巡检现场照片及设备运行信息。
	/
	412台
	

	六、培训

	13
	培训
	1） 每年组织两次对所有警报器管理人员的培训；
2） 警报设备和播控软件操作技术指导；
3） 警报设备常规维修维护技术指导；
	/
	1项
	

	七、警报试鸣保障

	14
	警报
试鸣保障
	1) 对警报器每年两次的试鸣保障；
2) 对人防不定期组织的演练进行现场保障；
3) 对突发情况下临时的警报试鸣任务进行保障；
	/
	1项
	


（五）费用说明
1、本次招标的预算金额（或最高限价）为人民币【80】万元，该预算仅针对“巡检维护服务”的固定费用。
2、针对合同履行中可能发生的“维修服务费”（包含合理的人工、车辆费、配件费、机械费等），其费用未包含在本次招标预算内，将根据招标文件附件1“备品备件价格清单”中单价及实际发生的维修工作量，按实结算，每次维修记录需经维修点警报设备维管员签字确认且维修设备能持续正常工作【30】日以后，方可作为一次完整的维修记录结算维修服务费。
维修服务费以季度为单元结算。供应商按周期提交结算申请，待采购人审核完毕且双方对结算金额共同确认后，予以支付。
（六）质保要求
维修更换的配件，技术、功能等不得低于附件要求，不得影响项目整体性能的实现。质保1年（易损件1年），自维修更换签字确认日起，开始进入质保期。







二、附件1 备品备件价格清单
[bookmark: _Hlk219709505]备品备件价格清单

	一、电声警报一体机相关配件

	序号
	配件名称
	技术性能
	故障率
	单价(元)

	1
	数字电台
	符合《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（RFHB 05-2014）要求，兼容现有警报控制系统。技术要求：
1.频率范围：国家人防办规定的最新频点
2.信道间隔：12.5kHz
3.调制方式：4FSK、TFSK带内扩频
4.多址方式：FDMA或两时隙TDMA
5.数据速率：2400bit/s、1200bit/s、600bit/s、300bit/s、150bit/s自适应
6.音频范围：300Hz～3000Hz
7.音频阻抗：600Ω
8.数字灵敏度：≤-123dBm(600bps，丢包率为5×10-2) 
9.抗同频干扰：≥3dB(600bps，丢包率为5×10-2) 
10.抗单频干扰性：≥3dB(600bps,丢包率为5×10-2) 
11.抗白噪声性：≥3dB(600bps,丢包率为5×10-2) 
	2%
	4000

	2
	开关电源
	一体机功放电源，功率1100w，输出65v直流
	2%
	1370

	3
	开关电源
	功率350w，输出12v直流
	1%
	635

	4
	开关电源
	功率150w，输出12v直流
	3%
	530

	5
	开关电源
	功率15w，输出12v直流
	1%
	215

	6
	开关电源
	功率500w，输出12v直流
	1%
	1580

	7
	大功率DC-DC直流转换器
	48v直流转12v直流
	1%
	215

	8
	功放
	300w功放
	1%
	685

	9
	功放
	500w功放
	3%
	1055

	10
	交流接触器
	额定工作电流32A，1组常开辅助触点，220V控制
	3%
	160

	11
	液晶
	一体机液晶显示屏
	1
	530

	12
	传感器
	将被测信号转换成电流或电压信号
	1%
	65

	13
	线路板（防误鸣检测板）
	检测与控制误鸣信息
	2%
	1580

	14
	线路板（解闭锁&鸣警按键板）
	用于中央站按键板配合使用
	1%
	275

	15
	线路板（一体机长按键板）
	一体机使用的按键板
	1%
	530

	16
	线路板（信道选择按键板）
	用于信道的切换
	1%
	160

	17
	线路板（main板）
	一体机使用的侧面控制板
	1%
	3160

	18
	线路板（一体机扩音接口板）
	一体机中用于话筒音量线路等控制板
	1%
	110

	19
	线路板（DC-DC转换板）
	48v和12v的保护板
	1%
	160

	20
	线路板（power板）
	用于一体机中功放的输入控制等
	2%
	3160

	21
	线路板（交流检测板，即将作废）
	检测交直流信号
	1%
	320

	22
	线路板（日精/数字电台主板）
	警报控制主板
	2%
	2635

	23
	线路板（手咪接口板）
	用于接手咪的控制板
	1%
	215

	24
	线路板（数字电台接口板）
	电台数据线的转接板 
	1%
	50

	25
	线路板（控制器用按键）
	控制器的按键板
	1%
	215

	26
	线路板（交流直流供电转换板）
	控制器中电源对面的直流分配板
	10%
	530

	27
	线路板（200M主板）
	负责接口协议处理，网络管理以及警报控制。控制主板一方面要对数字电台传输信令进行解析分析、信号处理，另一方面对警报器动作进行逻辑判断、诊断检测故障。
	3%
	2635

	28
	线路板（电声改造板）
	用于改造其它类设备的转接口
	1%
	1580

	29
	线路板（交流检测板）
	用于交流信号检测
	1%
	320

	30
	线路板（老防误鸣板）
	防误鸣检测板
	1%
	320

	31
	线路板（继电器底座）
	直流部分白色继电器控制板
	1%
	50

	32
	同轴电缆
	SYV-50-5，纯铜同轴电缆，阻抗50Ω
	3%
	16

	33
	同轴电缆
	SYV-50-7，纯铜同轴电缆，阻抗50Ω
	1%
	22

	34
	同轴电缆
	SYV-50-9，纯铜同轴电缆，阻抗50Ω
	1%
	30

	35
	馈线接头
	同轴电缆接头，粗针-5，阻抗50Ω
	/
	16

	36
	馈线接头
	同轴电缆接头，粗针-7，阻抗50Ω
	/
	22

	37
	馈线接头
	同轴电缆接头，粗针-9，阻抗50Ω
	/
	22

	38
	馈线接头
	同轴电缆接头，细针-5，阻抗50Ω
	1%
	16

	39
	馈线接头
	同轴电缆接头，细针-7，阻抗50Ω
	1%
	22

	40
	馈线接头
	同轴电缆接头，细针-9，阻抗50Ω
	1%
	22

	41
	天线
	玻璃钢天线，频率范围220-240 MHZ，全向增益3.5db，垂直极化，长度约1.2M
	2%
	530

	42
	天线
	玻璃钢天线，频率范围450-465 MHZ，全向增益3.5db，垂直极化，长度约1.2M
	/
	530

	43
	天线
	吸盘天线，频率范围220-240  MHZ，全向增益5.5db，垂直极化，长度约1.2M
	1%
	320

	44
	天线
	吸盘天线，频率范围450-465MHZ，全向增益5.5db，垂直极化，长度约1M
	/
	320

	45
	天线
	玻璃钢天线，含卡口，频率范围220-240 MHZ，全向增益3.5db，垂直极化，长度约1M
	8%
	530

	46
	天线
	定向天线，频率范围220-240MHZ，定向增益9db，垂直或水平极化，长度约1M
	1%
	635

	47
	四环阵天线
	四环阵天线，频率范围：220MHz-240MHz；增益：全向9dBi，定向12dBi；驻波比：≤1.5；标称阻抗：50Ω；极化方式：垂直
	1%
	1265

	48
	八环阵天线
	八环阵天线，频率范围220-240MHZ，全向增益12db、定向增益15db，垂直极化
	1%
	2320

	49
	15米馈线
	SYV-50-5，纯铜同轴电缆，阻抗50Ω
	1%
	240

	50
	天线支架
	玻璃钢天线固定支架
	5%
	320

	51
	号角扬声器
	额定输出功率：600W；输入阻抗：8Ω；声压级：≥137dB/M ；额定频率范围：200-8000Hz
	3%
	2100

	52
	音头（警报器用）
	额定输出功率：150W；输入阻抗：8Ω；额定频率范围：200-8000Hz
	4%
	530

	53
	喇叭线
	RVV4*2.5,每台设备标配50米
	10%
	22

	54
	警报器支架
	电声警报器喇叭固定支架，定制
	1%
	1580

	55
	手咪
	数字电台配套手咪
	1%
	320

	56
	一体机机箱
	电声警报一体机机箱
	/
	635

	57
	电动警报控制器机箱
	电动警报控制器机箱
	/
	530

	58
	电声警报控制器机箱
	电声警报控制器机箱
	/
	530

	59
	线路（500Wamp
-功放板）
	新一体机1000W功放板
	3%
	1500

	60
	线路板（500wamp
_Control-控制板）
	新一体机中功放的输入控制等
	3%
	2500

	61
	线路板（Relay_v5-继电器板）
	新一体机中继电器控制板
	7%
	50

	62
	线路板（PowerSWitch_v4.0-电源切换板）
	新一体机中交流直流控制转换板
	1%
	530

	63
	线路板（TTS_v1.2_
ZJ2102语音板）
	语音模块，用于语音播报
	1%
	530

	64
	警报设备设施拆除
	辖区警报设施设点单位因房屋拆迁、改造等情况，完成警报设施的拆除（若特殊情况需使用吊机，吊机费用另算）
	2%
	2000

	65
	警报设备设施再次安装（针对已拆除设备）
	辖区警报设施设点单位因房屋拆迁、改造等情况拆除后，完成警报设施的再次安装（若特殊情况需使用吊机，吊机费用另算）
	2%
	2000

	66
	警报外置设备加固
	对警报器外部设备进行固定，消除安全隐患
	10%
	320

	67
	警报器外部支架除锈刷漆
	对暴露在户外的警报设备外部支架等设施进行除锈刷漆，防腐蚀
	10%
	370

	68
	警报器加装雨棚
	户外警报器增设防雨设施
	3%
	635

	二、分控中心、中继相关配件

	69
	多串口服务器
	每台设备扩展16路RS232串口，每一个串口对应一个有线Modem模块，每一个模块对应一个中继站或防空警报分控中心
	1%
	6320

	70
	避雷器
	频率范围:DC-2500MHZ,避雷方式：气体放电式；功率容量：200W
	1%
	215

	71
	线路板（猫）
	有线modem模块，用于有线控制
	1%
	530

	72
	复接器主板
	警报专用有线复接器线路板，可用于1-16路有线控制
	1%
	6100

	73
	有线复接器
	用于主控中心对警报终端的有线集控，支持16路有线点对点连接
	/
	18950

	74
	有线PCI卡
	PCI板转2个RS—232串口
	1%
	5265

	75
	USB转232串口线
	USB转232串口线
	1%
	320

	76
	线路板（遥控主控制板T/R板）
	232转485控制板，含两路音频，两路232
	1%
	10530

	77
	线路板（前面板指示板）
	遥控前面板
	1%
	1055

	78
	线路板（按键板）
	中央站/中间站按键板
	1%
	1055

	79
	数字遥控TR光端机（单个）
	光纤遥控接收机/发射机
	1%
	3685

	80
	JCZK-HH-B车载警报中心机箱
	车载警报中心机箱
	/
	530

	三、媒体警报器相关配件

	
81
	LED模组
	P10（H5虚拟）模组，虚拟像素扫描，等间距5mm，分辨率40000点/㎡，配色比例为 R：G：B/3：6：1，亮度高、散热好、稳定性强
	3%
	350

	82
	直流电源
	LED屏专用电源，功率200w, 输出5v直流    
	7%
	200

	83
	16P排线
	LED模组跨接专用，铜芯和镀层厚度足，连接器压接牢固
	4%
	15

	84
	LED接收卡
	人防定制，支持多卡，多箱间画面零延迟同步，适应箱内高温，电压波动等恶劣环境，支持16以内的任意扫描方式，支持带PWM的驱动芯片，支持硬件逐点校正功能，支持逐点检测功能，65536级（64K）灰度内任意设定功能千兆技术，刷新率任意设置、锁相、同步功能，双网线热备份功能等
	4%
	360

	85
	轴流风扇
	额定电压：AC220V，工作温度：宽温（-40℃~+85℃），防护等级：IP54防护（防尘防雨），轴承类型：双滚珠轴承（长寿命）
	12%
	150

	86
	模组电源线
	线芯材质：无氧铜（OFC）（纯度≥99.99%），导电率≥58MS/m，标称截面积：两芯，每芯导体截面积为1.5m㎡
	3%
	10

	87
	电源跨接电源线 
	导体材质：采用无氧铜（OFC）（纯度≥99.99%），导电率≥58MS/m，标称截面积：三芯，每芯导体截面积为2.5m㎡
	16%
	20

	88
	大屏供电电源线
	RVV3*6,每台设备标配100米
	3%
	40

	89
	跨接信号线
	强抗干扰能力，无氧铜导体，工作温度：-20℃~+70℃（常规室内），-40℃~+85℃，阻燃性：符合UL VW-1或GB/T 18380，弯折次数:≥10000次
	9%
	35

	90
	箱体门锁
	材质：不锈钢（304/316，防锈），精度：锁芯与锁体配合间隙≤0.05mm
	2%
	25

	91
	空气开关
	不小于63A，过载保护（Ir）：动作电流为1.13~1.45倍In，短路保护（Im）：动作电流为3~10倍In，瞬时保护：动作电流为5~15倍In
	3%
	85

	92
	4G路由器
	网络制式与频段：支持全网通4G，网络冗余与备份：支持4G+有线宽带双链路自动切换，远程管理：支持Web界面/APP（iOS/Android）远程配置
	9%
	1550

	93
	4G流量卡
	多媒体警报终端用电信4G流量卡续费，支持IMEI绑定，DDoS防护，黑白名单业务
	100%
	200

	94
	播控终端
	多媒体警报终端用安卓播控终端，支持单画面/多画面分屏，轮播/插播/定时播放，循环播放，淡入淡出/切换特效，支持Web端/APP远程控制，OTA固件升级，日志上传，支持多级用户权限，防火墙，工作温度-20℃~+60℃，湿度10%~90%
	10%
	650

	95
	多媒体视频融合终端
	支持VGA、DVI、HDMI、AV视频源输入，支持VGA、DVI、LVDS视频源输出，额定工作电压：220V±15% 50Hz±1Hz，工作温度：–20℃~+50℃，存贮温度：-30℃~+60℃
	10%
	5600

	96
	LED发送卡
	人防定制、支持高带宽、低延迟、精准同步地转换为驱动全屏LED模组的控制数据流
	7%
	1560

	97
	时控开关
	多媒体警报终端用时控开关，支持定时控制，多种模式控制
	6%
	70

	98
	电池
	5号碱性电池，高容量与长续航，宽温适应与长储存
	30%
	5

	99
	交流接触器
	额定工作电流32A，1组常开辅助触点，220V控制
	2%
	165

	100
	HDMI线
	传输无损的高清视频与多声道音频，实现了连接简化、信号保真和功能集成
	3%
	35

	101
	门轴铰链
	耐腐蚀加厚不锈钢材质，三角或一字型
	14%
	25

	102
	线路板（八位按键板）
	多媒体控制器的按键板，支持按键操作方式执行下发指令
	2%
	220

	103
	线路板（信道选择按键板）
	用于信道的切换
	4%
	160

	104
	线路板（手咪接口板）
	用于接手咪的控制板
	1%
	215

	105
	线路板（三位按键板）
	多媒体警报器的按键板，支持按键本地操作警报执行鸣放指令
	1%
	150

	106
	线路板（控制面板）
	多媒体警报器的控制面板，支持按键操作方式调整警报功率
	1%
	200

	107
	线路板（200M主板）
	负责接口协议处理，网络管理以及警报控制。控制主板一方面要对数字电台传输信令进行解析分析、信号处理，另一方面对警报器动作进行逻辑判断、诊断检测故障。
	4%
	2635

	108
	数字电台
	符合《人民防空警报控制系统用抗干扰无线数字传输单元通用规范》（RFHB 05-2014）要求，兼容现有警报控制系统。技术要求：
1.频率范围：国家人防办规定的最新频点
2.信道间隔：12.5kHz
3.调制方式：4FSK、TFSK带内扩频
4.多址方式：FDMA或两时隙TDMA
5.数据速率：2400bit/s、1200bit/s、600bit/s、300bit/s、150bit/s自适应
6.音频范围：300Hz～3000Hz
7.音频阻抗：600Ω
8.数字灵敏度：≤-123dBm(600bps，丢包率为5×10-2) 
9.抗同频干扰：≥3dB(600bps，丢包率为5×10-2) 
10.抗单频干扰性：≥3dB(600bps,丢包率为5×10-2) 
11.抗白噪声性：≥3dB(600bps,丢包率为5×10-2) 
	10%
	4000

	109
	开关电源
	功率150w，输出12v直流
	8%
	530

	110
	线路板（Main_
Control_V05控制板）
	多媒体警报器中功放的输入控制等
	10%
	1500

	111
	线路板（Pover_
Amplfy_V06功放板）
	多媒体警报器功放板，输出与喇叭阻抗完美匹配，以传输最大功率
	5%
	1000

	112
	线路板（XH-M189功放板）
	多媒体节目音源功放板，输出与音柱阻抗完美匹配，以传输最大功率
	1%
	150

	113
	继电器板
	低压控制电路与高压大电流负载的完全电气隔离
	13%
	145

	114
	交流接触器
	额定电流12A，额定电压AC220V，电寿命：≥100万次，接触电阻≤50mΩ，吸合时间/释放时间≤50ms，线圈功耗≤20VA
	1%
	80

	115
	24V开关电源
	功率200w, 输出24v直流
	4%
	585

	116
	号角扬声器
	多媒体警报器用，额定输出功率：300W，输入阻抗：8Ω,声压级：≥137dB/M ,额定频率范围：200-8000Hz
	2%
	1050

	117
	防水音柱
	多媒体警报器定制型，额定输出功率：60W，输入阻抗：8Ω；
	1%
	200

	118
	天线
	吸盘天线，频率范围220-240  MHZ，全向增益5.5db，垂直极化，长度约1.2M
	4%
	320

	119
	15米馈线
	SYV-50-5，纯铜同轴电缆，阻抗50Ω
	2%
	240

	120
	天线
	玻璃钢天线，含卡口，频率范围220-240 MHZ，全向增益3.5db，垂直极化，长度约1M
	2%
	530

	121
	天线支架
	玻璃钢天线固定支架
	1%
	320

	122
	箱体除锈刷漆
	媒体警报器设备部分箱体进行除锈刷漆，防腐蚀处理
	10%
	1650

	123
	箱体卡件和固定螺丝更换
	多媒体警报器设备部分箱体锈蚀卡件和锈蚀固定螺丝更换
	32%
	750

	124
	不锈钢外观清洁
	多媒体警报器设备不锈钢外观的小广告清理和清洗
	20%
	120

	125
	徽标和丝印更新
	多媒体警报器设备徽标和丝印不清晰点位，进行更新处理
	20%
	520

	126
	框架拆解处理
	多媒体警报器设备重要部位进行拆解检查，确认框架是否存在安全隐患
	10%
	1600

	127
	框架加固除锈刷漆
	多媒体警报器设备针对框架锈蚀严重点位，进行加固、除锈、防腐及防锈处理
	10%
	225

	128
	设备接地处理
	多媒体警报器设备接地性能检测及处理，其接地电阻值不应大于4Ω，且所有金属外壳、框架必须可靠等电位连接至接地极
	16%
	375

	129
	地基加固处理
	地基部分由于周围施工或环境改变导致的安全隐患，需进行必要的混凝土加固处理
	1%
	3000

	130
	屏体扶正处理
	屏体发生倾斜点位按情况进行扶正加固处理，必要时进行重新浇筑地基移机处理
	1%
	3500

	131
	多媒体警报设备拆除
	辖区内多媒体警报器设施设点单位因房屋拆迁、改造等情况，完成警报设施的拆除
	2%
	5000

	132
	多媒体警报设备再次安装（针对已拆除设备）
	辖区内多媒体警报器设施设点单位因房屋拆迁、改造等情况拆除后，完成多媒体警报设施再次安装
	2%
	5000

	四、人工及机械相关费用

	133
	人工费
	人工每工日均价
	/
	600元/工日

	134
	车辆费
	车辆每工日均价
	/
	520元/工日

	135
	机械费（吊车）
	吊机每台班均价
	/
	1000元/台班
















[bookmark: _Toc31021][bookmark: _Toc31954]第五章  合同文本
以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。


南京市政府采购合同（服务）





合同编号：                          

项目名称：                          

采购单位：                          

服务单位：                          

签订日期：                          





[bookmark: _Toc32384]南京市工商行政管理局
                             监制
南京市财政局









	采购人（以下称甲方）：
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京普诚工程咨询管理有限公司的采购结果签订本合同。
第一条合同标的 
乙方根据甲方要求提供下列服务： 江宁区2026年度防空警报设施维护保养服务 ，服务内容详见乙方响应性文件等。
第二条合同总价款 
本合同项下服务总价款为                 （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。
第三条 组成本合同的有关文件  
甲方采购文件、乙方响应文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第四条 权利保证
乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第六条 交付使用和验收
1、乙方应当在合同签订后按照采购文件要求完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。
2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。
第七条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款方式：
（1）巡检维护服务费：合同签订生效后，甲方支付合同总价的30%；9月18日“防空警报试鸣日”结束后，支付至合同总价的90%；12月13日“国家公祭日”结束后，甲方于十个工作日内付清余款；
（2）设备维修服务费：经警报设备维管员及甲方负责人审核无误后，按季度进行申报支付。
注：每次付款申请前，乙方应向甲方出具相应发票，甲方收到发票后十个工作日内办理相应款项至乙方账户。
第八条 违约责任  
1.如乙方不能按期提供服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
2.乙方逾期提供服务或交付相关文件的，每逾期1天，甲方可按应付费用的万分之三向乙方减付。延误超过30天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还已支付的费用。乙方逾期提供服务或交付相关文件的，今后参加政府采购信誉将受到影响。
3.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
4.乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第九条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加公司组织的政府采购活动。
第十条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十一条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十二条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十三条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，一份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（委托方）：（盖章）
	乙方：（盖章）

	法定代表人：
	法定或委托代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期：  年 月 日
	日期：  年 月 日










第六章 投标书

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）


投	标	书
（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）


项目编号： 
项目名称： 
投 标 人 ： 
投标人地址：
日      期 ：


[bookmark: 评分索引表]
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	行数不够，自行添加
	



注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。
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附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市江宁区发展和改革委员会 
根据贵方  （项目名称、项目编号）  采购文件，正式授权下述签字人	(姓名和职务) 代表（供应商名称），提交响应文件并参加投标。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.根据已收到的采购文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述采购文件后，愿以（大写）人民币        （￥     元）作为投标报价，服务期为         。       
2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标。
3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4.我们同意从规定的响应日期起遵循本采购文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能要求的与采购有关的任何证据或资料。
6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同。
7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
8.与本磋商有关的正式通讯地址为： 
供应商名称：           （加盖公章）
地	址 ：                     
联系电话：                     
传	真 ：                     
开户银行：                     
帐	号：                    
联系电话：                    
日	期：	年	月	日

[bookmark: _Toc19640]附件二、法定代表人资格证明及授权委托书

法定代表人授权书

致：南京市江宁区发展和改革委员会 
本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）进行投标报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于  年  月  日盖章生效，特此声明。
投标供应商（加盖公章）：
日   期： 年   月   日

附：法定代表人身份证和授权代表身份证



[bookmark: 附件三、开标一览表]








[bookmark: _Toc20365]




附件三、开标一览表
开标一览表

项目编号：
项目名称：
	投标总价（元）
	大写：          

	
	小写：        

	投标标的是否全部由小微企业提供
	（填写“是”或“否）

	合同履行期限
	合同生效之日起一年

	其它
	（如有优惠条件须在此注明）



供应商（加盖公章）：     
日    期：  年   月   日 
说明：
1、对每一项服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”   字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
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[bookmark: 附件四、报价明细表][bookmark: 附件五、项目实施方案和质量保证体系（格式自拟）][bookmark: _Toc2240]附件四、投标分项报价表
	[bookmark: _Toc3422][bookmark: _Toc4983]序号
	项目
	包含内容
	处理
概率
	数量
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	一、多媒体警报器巡检

	1
	警报设备常规巡检
	1)警报设备整体完整性和完好性检查；
2)设备电源供电情况和接地情况检查；
3)设备开机自检功能测试；
4)与中心台的语音通联情况测试；
5)语音信号等级测试判定；
6)手动按键及键盘锁功能测试；
7)人防警报专用信道切换测试；
8)电声警报鸣放声音输出测试；
9)警报数据接收情况测试；
10)警报数据发送情况测试；
11)串口命令输出测试；
12)机箱除尘清洁；
	1
	257台
	
	
	每季度巡检一次

	2
	LED屏幕
常规巡检
	1)LED屏幕的整体完整性和完好性检查；
2)LED屏幕的整体供电电源线路埋设情况及安全性检查；
3)LED屏幕的接地性能检测；
4)LED屏幕的防水性能测试；
5)LED屏幕的除尘清洁；
6)LED模组的外套件情况检查；
7)LED模组的灯管的瞎点率判断；
8)LED模组的亮度等级测试和判断；
9)LED箱体的门锁闭合情况检查；
10)LED箱体的散热风扇工作情况检查；
11)LED模组跨接电源线及排线接触情况检查；
12)LED箱体跨接电源线情况检查；
13)LED发送卡的输入输出测试；
14)LED接收卡的输入输出测试；
	1
	257台
	
	
	每季度巡检一次

	3
	播控系统常规巡检
	1)播控系统的整体完整性和完好性检查；
2)终端播控系统与后台服务的链路连接情况测试；
3)播控终端的信号输出测试；
4)播控终端的单机与网络模式切换测试；
5)4G路由器的有无线信号测试；
6)播控终端内存自动清理测试；
7)多媒体警报视频融合终端的监控画面切换测试；
8)多媒体警报视频融合终端的多格式信号输入输出测试；
9)多媒体警报视频融合终端的本地U盘节目播放测试；
10)多媒体警报视频融合终端的一键发送参数测试；
	1
	257台
	
	
	每季度巡检一次

	4
	框架部分常规巡检
	1)屏体外观及框架的整体完整性和完好性检查；
2)设备不锈钢外观是否存在小广告需要清理和清洗；
3)设备不锈钢外观是否需要除尘保养；
4)不锈钢拼缝和焊点的检查；
5)屏体拼接部位的螺丝松紧度检查及判断是否需要加固处理；
6)屏体框架方钢和槽钢的焊接处检查；
7)屏体地基和地脚螺栓的检查；
8)屏体是否存在倾斜的检查；
	1
	257台
	
	
	每季度巡检一次

	二、电声警报一体机巡检

	5
	控制箱维护
	对设备表面除尘除锈，保证设备干净，内外无灰尘、无积水、无锈渣等；
保持通道无遮挡，设备周边无易燃易爆腐蚀性强的物品； 
	1
	155
	
	
	每半年巡检一次

	6
	喇叭及支架检查
	对扬声器支架进行检查，判断设备固定牢固、无锈蚀，扬声器及天线无损坏、无松动，扬声器和音频线防水处理无损坏，判断是否需要加固、除锈、刷漆处理；
	1
	155 
	
	
	

	7
	线路检查
	检查控制线、电源线、接收天线接合是否牢固，无断路、短路及老化现象，对有安全隐患的问题记录，后期进行处理；
	1
	155 
	
	
	

	8
	本地功能测试
	手动控制检查：检查是否可以通过按键进行手动控制操作，包括解锁和闭锁、上电和关电、内外置的切换，以及手动测试扬声器与功放是否工作正常。
	1
	155
	
	
	

	9
	遥控功能测试
	1）遥控通话检查：操作手咪，检测是否可以与控制中心进行语音通话；
2）遥控控制检查：检查是否可以通过电台及天馈线进行遥控控制操作，包括解锁和闭锁、上电和关电、电声内外置，以及遥控测试扬声器与功放是否工作正常；
3）有线控制检查：通过拨号测试，检查终端有线号码是否正确、有效；控制中心是否可以有线连接控制，实现2）所实现的功能（如有）；
	1
	155
	
	
	

	三、多媒体发布系统运维托管

	10
	多媒体发布系统运维托管
	7) 利用本公司平台及相关资源，对多媒体警报信息发布系统进行7*24h日常的管理维护，保证服务器电源和专线网络的供给，确保设备平稳运行。
8) 架设备份服务器对多媒体警报信息发布系统进行数据备份，在主服务器遇极端情况下，由备份服务器及时替换，保证系统正常运行。
9) 对信息发布软件进行定期和不定期的升级维护，满足用户的使用需求。保证信息发布系统的网络安全。
10) 除系统现有的终端外，提供终端数量无限扩容功能，并保证扩容后的系统稳定运行。
11) 对现有257套终端的信息发布提供保障与支持，对点位管理员进行不限次使用指导及发布包更新，特殊情况下协助或帮助发布信息。
12) 对现有257套终端的信息发布实行审核和信息查询备份设置，避免信息内容误发。
	/
	1项
	
	
	

	四、警报控制网络系统维护

	11
	分控中心和中继维护
	5） 每个季度对2个分控中心和2个中继站的设备巡检维护；
6） 定期或不定期进行设备信号测试和维护；
7） 控制软件的不定期的升级与维护；
8） 天馈线巡查维护；
	/
	1项
	
	
	

	12
	与市级警报控制网络系统整体互联互通测试维护
	6） 不定期配合南京市级警报控制中心进行全市警报控制网络的联调和功能测试，确保各项测试指标正常、功能完好；
7） 通过定期或不定期的升级与维护，确保本辖区警报分控网络与南京市市级警报控制网络互联互通并稳定可靠运行。
8） 警控系统网络各项常规功能检查、发射台功能检测、网络通信信道测试；
9） 中央有线遥控终端检测、警报专用有线综合终端检测维护；
10） 控制网络软件升级、备份系统信息同步；2个分控中心、2个中继站运行情况检测；
	/
	1项
	
	
	

	五、设备普查

	13
	设备普查
	每年两次不定期配合市防办进行的设备普查，包含：
1）所有警报设备整体完整性和完好性检查，包含一体机和多媒体；
2）设备电源供电情况检查；
3）时控开关时间及功能检查；
4）设备开机自检测试；
5）天馈系统检查：馈线接口是否连接完好；室外天线架设是否正常。
6）测试：手动测试警报器是否能正常鸣响；通过分控中心无线测试信号接收是否正常。
7）维护人员：确认维护人员有无变更。
8）在市防办指定的警报终端维保平台上对终端进行二维码扫码，登记巡检现场照片及设备运行信息。
	/
	412台
	
	
	

	六、培训

	13
	培训
	1） 每年组织两次对所有警报器管理人员的培训；
2） 警报设备和播控软件操作技术指导；
3） 警报设备常规维修维护技术指导；
	/
	1项
	
	
	

	七、警报试鸣保障

	14
	警报
试鸣保障
	1) 对警报器每年两次的试鸣保障；
2) 对人防不定期组织的演练进行现场保障；
3) 对突发情况下临时的警报试鸣任务进行保障；
	/
	1项
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：  
                                                     日    期：  年   月   日 



[bookmark: _Toc7229]附件五、项目实施方案（格式自拟）
由投标人根据招标文件内容要求及服务标准内容自行编写，要求全面、详尽、完整、易于理解。
[bookmark: 附件六、服务承诺及服务质量保证承诺书（格式自拟）]

[bookmark: 附件八、商务条款响应表][bookmark: 附件七、拟投入本项目人员情况一览表][bookmark: _Toc26611]附件六、拟投入本项目人员情况一览表


拟参与本项目人员情况一览表
项目名称：  
项目编号： 
	
人员类别
	
姓名
	
年龄
	
从业年限
	
专业
	
职称
	
其他

	项目
负责人
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	





投标人名称:（盖章）
法人代表或授权代表签字：	
日	期：	年	月	日
说明：
1、如果行、列数不够，请自行增加。
2、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格等证明材料复印件，原件备查。

[bookmark: _Toc15732]附件七、商务条款响应表
商务条款响应表

项目编号： 
项目名称：

	序号
	招标文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	说	明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…
	…
	…
	…

	
	（行数不够，自行添加）
	
	


投标人名称(加盖公章)： 
授权代表（签字）：
日	期：	年	月	日
注：请投标供应商根据实际情况填写。







[bookmark: _Toc32689]



附件八、技术条款偏离表

技术条款偏离表
项目编号：
项目名称：
	序号
	磋商文件的技术参数
	磋商实际响应
	符合/正偏离/负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	（行数不够，自行添加）
	
	
	


   
投标人名称(加盖公章)：
                                                           授权代表（签字）：
                                                                                        
                                                                              日期：年月日
注：
1.按照项目需求详细填列。
2.行数不够，可自行添加。
3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区采购活动。
4.请供应商根据磋商实际情况填写，如果磋商实际响应与供应商提供的证明资料有实质性偏离的，
将作无效标处理。



[bookmark: 附件九、中小企业声明函格式][bookmark: 附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明][bookmark: _Toc14125]附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: bookmark42]（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业;制造商为（企业名称）,从业人员 	人，营业收 入为—万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: bookmark43]	
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）: 
日期：



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Toc720]








附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明
（采购人名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：
参加采购活动前 3 年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事   处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                              声明人：（公章）                                                                                                       
                                                       年	月	日

[bookmark: _Toc17302]附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明


我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：	             。
主要专业技术能力有：	                。

                                               投标人名称(加盖公章)：
                                                授权代表（盖章或签字）：
日期： 	年	月	日

[bookmark: 附件十二、残疾人福利性单位声明函][bookmark: _Toc26725]附件十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为       （符合/不符合） 条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物
（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用  非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 投标人名称(加盖公章)： 
授权代表签字：
日期：年 月日	

[bookmark: 附件十五、南京市政府采购供应商信用记录表][bookmark: _bookmark19][bookmark: 附件十四、投标保证金退还账户信息][bookmark: _Toc3581]
附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二○    年   月   日


★注：本表打印时间必须在发布采购公告之日（含）至开标当天（含）内打印。
