工程量清单编制说明

一、工程概况：

浦口区永宁街道应急避难救援设施项目文物勘探配合及清表工程，占地面积约267400平方米，位于江苏省南京市浦口区，包括挖土方内倒、土方回填平整、挖淤泥、拆除路面、拆除管线、排水等。

计划工期：见招标文件。
二、招标范围：

挖土方内倒、土方回填平整、挖淤泥、拆除路面、拆除管线、排水等，具体详见工程量清单。
三、编制依据：

1、浦口区永宁街道应急避难救援设施项目可行性研究报告（苏交科集团股份有限公司）。 
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）。

3、工程施工规范、技术标准。

4、相关标准图集以及现行相关文件。
四、相关说明：
1、本项目“暂列金额”为207458.13元，详见工程量清单。
2、投标人自愿查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。
3、投标人应根据工程实际情况对措施项目费自行报价，也可根据施工方案自行增加措施项目，未报价的措施项目费视为已含在其它措施项目内，工程结算时不另行增加。

4、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自愿现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，自行考虑在投标报价中。

5、土石方施工，若因现场土质问题，需要铺设钢板等措施，相关费用投标自行综合考虑。
6、施工现场围挡、裸土覆盖、扬尘控制等满足文明施工要求及建设单位管理要求，相关费用投标自行综合考虑。
