鼻咽喉切割手柄技术参数
转速：往复最大转速不低于5000RPM，连接鼻科钻头时单向最大转速=12000RPM；最低转速可到60PRM ；扭矩大于90mNm ；可用脚踏开关随意控制转速。

质量轻不重于240克， 减轻术者的负担，符合人体工程学的设计，便于灵活操作又不妨碍视线。

直排式专利设计：从刀头到吸引排出口为直排式吸引，切割、排出为一直线，克服术中堵塞难题；

握笔式设计，可自由改变方向和方位

能与种类繁多的刀头及钻头（100余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术

手柄同电缆可用高温高压及熏蒸的方式消毒

手柄上的转盘可以控制刀头仅刀口360度旋转（需使用匹配刀头）

手柄两侧有为固定注水管而设计的凹槽

手柄颏部有刀头旋转锁定装置

