

 清单编制说明
工程名称: 龙池街道头桥村头桥组传统村落整治项目
	一．工程概况：本工程为龙池街道头桥村头桥组传统村落整治项目，本工程包含房屋、景观绿化、道路广场等工程。请投标人自行了解本工程周边环境及交通情况。
二．工程招标范围：详见招标文件及工程量清单。
三．清单编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计价规范》（GB50856-2013）；
2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省园林工程计价定额》（2007）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）及《江苏省建设工程费用定额（2014年）》及现行相关政策性文件等；
 3. 招标文件及业主提供的工程图纸；
4. 材料价格执行《南京工程造价管理》2026年6月六合区市场信息指导价格,人工单价执行苏建函价〔2026〕027号文。
四．其他须说明的问题：
1.工程量清单应与投标须知、合同通用条款、合同专用条款、技术条件或规范和施工设计图纸并结合现场条件综合报价，清单中所列项目及数量在报价时
不得更改；
2.工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据。结算时，按实际发生并经业主和监理及审计单位认可的工程量为准。在施工过程中，应对工程发生的数量进行计量，计量程序及要求应按有关文件执行，计量须有监理单位，跟踪审计单位和建设单位的签字和盖章方有效，施工单位不得在没有批准的条件下进行施工，否则所发生量不予认可；
3.工程量清单中每一项目的工作内容以设计图纸及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及相关规范为准，设计图纸内的全部内容被认为综合在工程量清单中各项目工作内容内,施工材料及施工方法均须满足设计要求或规范要求；
4.投标人报价时应根据工程量清单、招标文件、图纸、招标答疑及现场踏勘情况报价，投标人在报价时应充分考虑现场施工时存在的风险，不论清单中项目特征是否描述完全，都被认为已包括完成该项工程内容所需的全部费用，综合单价结算不作调整；
5.总价措施项目费中不可竞争费用应按照招标文件及相关规范要求报价，单价措施项目清单中投标人应根据工程实际情况自行报价,对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目,所有土方及垃圾等外运相关费用投标单位自行考虑到投标报价中；
6.现场施工需要拆除的原建筑物及其基础，投标人自行考虑拆除及垃圾外运一切费用，结算时不做调整；
 7.混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆；
 8、图纸不详之处，按照清单描述进行编制；
 9、施工期间必须对原有成品进行保护，若有损坏，无偿进行修复并赔偿；
10、绿化工程用水由业主提供，其他工程水电由施工单位自行解决；
11、投标人必须结合清单项目特征和设计图纸综合考虑报价，清单项目特征描述不全时必须以图纸描述为准，凡清单项目特征未描述或者无描述，又是必须完成的工作内容，均已经包括在综合单价中，综合单价结算不作调整。
五.关于编制内容详细说明如下：
1.本工程涉及到的地面道路、墙体、苗木、垃圾等所有拆除、清除工程费用均已包含在报价中，施工方不得以此作为签证依据；
2.工程中产生的余方就地平整，不单独立项；
3.清单中混凝土单价均包含模板安拆费用；
4.拆除过程中产生的砖块清理后可利用、建渣可回填利用，清运费用不再单独计取；
5.施工单位进场后负责施工现场的矛盾协调，自行处理及自行考虑赔青费、清杂、清障等费用。
 六、本工程不创建省、市级标化工地。
    七、其他说明见招标文件及相关规范要求。
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