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第1章 [bookmark: _Toc13567][bookmark: _Toc3003][bookmark: _Toc44419889][bookmark: _Toc11045]投标邀请书（招标公告）
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc44419890][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc44419686][bookmark: _Toc7398][bookmark: _Toc5714_WPSOffice_Level2][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
增材制造设备操作员考评点建设采购项目的潜在投标供应商应在江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2026年08月11日9点30分（北京时间）前提交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc29499][bookmark: _Toc18644][bookmark: _Toc13151]项目基本情况
1. 项目编号：JSZC-320100-CCTC-G2026-0002
2. 项目名称：增材制造设备操作员考评点建设
3. 预算金额：170万元
4. 最高限价：投标总最高限价为 1700000 元，单台设备最高限价详见下表；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理。
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	教学级光固化增材制造设备
	套
	15
	30000

	2
	高精度大尺寸桌面式FDM增材制造设备
	台
	15
	20000

	3
	排风系统
	套
	1
	28000

	4
	多模全功能三维扫描仪
	台
	15
	50000

	5
	排污水系统
	套
	1
	27500

	6
	光固化打印机摆放工作台
	张
	15
	3000

	7
	椅子
	张
	15
	100

	8
	增材制造虚拟仿真平台系统
	套
	1
	98000


5. 采购需求：增材制造设备操作员考评点建设。具体详见招标文件第四章。
6. 合同履行期限：自合同签订之日起45日历天内完成供货、安装调试、验收、培训并投入使用。
7. 本项目不接受联合体投标。
8. 本项目不接受进口产品投标。
2、 [bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc44419891][bookmark: _Toc18987][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc14508][bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc5365][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc44419687][bookmark: _Toc18960_WPSOffice_Level2]投标供应商的资格要求：
（1） 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2024年度或2025年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；
4. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。
（2） [bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目整体专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》(格式见第六章);监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件;残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章)。
2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（3） 本项目的特定资格要求：无
（4） 拒绝下列供应商参加本次采购活动：
1. 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2. 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3. 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、 [bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc44419688][bookmark: _Toc13681][bookmark: _Toc44419892][bookmark: _Toc18676_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29740][bookmark: _Toc3822][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc10172]获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc44419893][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc27488_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc282][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc44419689]时间：自公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云系统）
方式：网上下载
4、 [bookmark: _Toc17809][bookmark: _Toc8124][bookmark: _Toc12132]提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026年08月11日9点30分（北京时间）
地点：江苏省政府采购交易系统（苏采云系统）网上开标大厅
5、 [bookmark: _Toc44419894][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc44419690][bookmark: _Toc7806_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25070][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc32730][bookmark: _Toc13993][bookmark: _Toc16642]公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
6、 [bookmark: _Toc18805][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc11894][bookmark: _Toc23812][bookmark: _Toc44419691][bookmark: _Toc3824_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc44419895][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc11062]其他补充事宜
1. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1） 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2） “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3） “CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4） 潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5） 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6） 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。    
（7） 苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2. 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
3. 供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
4. [bookmark: OLE_LINK1]政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中，未按要求提供信用记录表的，投标文件将按无效标处理。
在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：
（1） 符合国家相关规定的财务状况报告；
（2） 依法缴纳税收的证明材料；
（3） 依法缴纳社会保障资金的证明材料；
（4） 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（5） 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
（6） 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由招标人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。
供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
（1） 供应商被列入严重失信主体名单；
（2） 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
（3） 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
5.集中考察现场或答疑：招标人不统一组织现场踏勘。
6.相同品牌产品投标要求：
提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。本次采购项目核心产品：多模全功能三维扫描仪。 
7.本项目不接受进口产品投标。   
8.本次采购公告在“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的信息更正公告，其责任由供应商自行承担。
7、 [bookmark: _Toc13428][bookmark: _Toc29167][bookmark: _Toc1628]联系方式 
1. 招标人信息
名 称：南京技师学院　　
地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号
联系人：杨老师
电话：13585108185
2. 采购代理机构信息 
名 称：中邮建技术有限公司　
地　址：南京市雨花台区雨花西路210号
联系方式：徐工 15365184515
[bookmark: _Toc5487][bookmark: _Toc44419898][bookmark: _Toc9424][bookmark: _Toc27491]
第二章  投标供应商须知
	[bookmark: _Toc44419899]序号
	名称
	内容

	1
	招标人
	名称：南京技师学院　　
地址：江苏省南京市栖霞区学海路29号
联系人：杨老师
电话：13585108185

	2
	采购代理机构
	名称：中邮建技术有限公司
地址：南京市雨花台区雨花西路210号
联系人：徐工 
联系方式：15365184515

	3
	项目名称
	增材制造设备操作员考评点建设

	4
	项目概况
	增材制造设备操作员考评点建设。具体详见招标文件第四章。

	5
	项目预算
	170万元

	6
	最高限价
	有  □无 
170万元，超过最高限价的投标文件按无效标处理。

	7
	项目是否分包
及分包预算
	□是

	
	
	☑否

	8
	资金来源
	☑财政资金 □自有资金 □其他

	9
	项目实施地点
	江苏省南京市

	10
	采购方式
	公开招标

	11
	评审方法
	综合评分法

	12
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日

	13
	投标保证金
	本项目不收取保证金

	14
	投标供应商企业信用信息
	(1)查询人：招标人或招标代理机构；
(2)查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)；
(3)查询时间：资格审查时；
(4)查询记录留存方式：由招标代理机构负责将投标供应商各网站信用记录截图保存；
(5)查询结果处理：对具有违法失信记录的投标供应商作无效投标处理。

	15
	核心产品
	多模全功能三维扫描仪

	16
	相同品牌产品
投标要求
	（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；
（2）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；
（3）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

	17
	项目所属行业
	根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

	[bookmark: _Toc14464][bookmark: _Toc21029]18
	信用承诺相关规定

	[bookmark: _Hlk156831468]（1）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5 号）的规定，本项目招标公告“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料，供应商可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》），不再需要提供上述涉及的证明材料。
（2）供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求（一）”涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），材料须加盖公章并胶装提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出成交通知书。 
（3）供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：
①供应商被列入严重失信主体名单； 
②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。
（4）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。
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	履约保证金
	1、中标后五个工作日内，合同签订前，中标单位须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%，缴纳形式：银行转账、银行电汇、银行保函等。履约保证金验收合格后10个工作日内退还，不计息。
2、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。
3、乙方无正当理由未与甲方按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。且取消下年度相关项目投标资格。




1、 [bookmark: _Toc2253]总 则
1、 适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
2、 定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2 “投标供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。
2.4 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。
2.5 “用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。
3、 政策功能
3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。
3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
3.6 进口产品政策
（1） 除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。
（2） 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。
（3） 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标供应商的进口产品。
3.7 采购本国产品的支持政策
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.8 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2、 [bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc7274][bookmark: _Toc31582]招标文件构成
4、 招标文件组成
招标文件包括以下主要内容：
（1） 招标公告；
（2） 投标供应商须知；
（3） 评标标准；
（4） 采购需求；
（5） 合同主要条款及格式；
（6） 投标文件格式及附件。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。
4.3 采购代理机构如果要求投标供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
4.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标供应商参考，并不是限制条件。
5、 招标文件的澄清或者修改
5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
5.3 投标供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
3、 [bookmark: _Toc20206][bookmark: _Toc22828][bookmark: _Toc6845]投标文件的编制
6、 投标文件的语言、计量单位、货币和编制
6.1 投标供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.2 投标供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
6.3 投标供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。
6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。
6.5 投标供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标供应商全称、地址、电话、传真等。
6.6 投标供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
7、 联合体投标（本项目不适用）
8、 投标文件的组成
8.1 投标供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布的招标文件为准。
9、 投标文件的商务内容
9.1商务部分内容是证明投标供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：
（1） ★投标函（投标申请及声明） ；
（2） ★法人授权书
（3） ★投标供应商资格资信证明文件：
1) 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
2) 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；
3) 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。
（4） ★开标一览表及附表 ；
（5） ★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；
（6） ★《商务条款偏离表》；
（7） 第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；
（8） 其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。
10、 投标文件的技术内容
技术部分内容是证明投标供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：
（1） ★《技术条款偏离表》
（2） 技术说明或服务方案；
（3） 服务承诺；
（4） 投标供应商认为需要提供的其他技术资料。
11、 投标文件的价格内容
11.1 价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。
11.2 报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标供应商认为需要的其他费用等。
11.3 投标供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
12、 投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
13、 投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）
14、 投标有效期
14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标供应商可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。
15、 投标文件签署
15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。
16、 投标费用
16.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 招标代理服务费：本项目代理服务费6000元，此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由中标供应商在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付招标服务费。
4、 [bookmark: _Toc19595][bookmark: _Toc28517][bookmark: _Toc3953]投标文件的递交
17、 投标文件的递交
17.1 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
18、 投标文件的解密
18.1 投标供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理
18.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。
19、 投标文件的修改和撤回
19.1 投标文件的撤回
19.1.1 投标供应商可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
19.1.2 投标供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
19.2 投标文件的修改
19.2.1 投标供应商可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
19.2.2 投标截止时间之后，投标供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。
20、 诚实信用
20.1 投标供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。
20.2 在评标过程中发现投标供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
5、 [bookmark: _Toc9656][bookmark: _Toc9280][bookmark: _Toc29919]开标、评标与定标
21、 开标
21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标供应商名称和投标价格。
21.2 投标供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.3 投标供应商不足3家的，不得开标。
21.4 投标供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、 评标
22.1 评标委员会
22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商。
22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1） 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2） 要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3） 对投标文件进行比较和评价；
（4） 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5） 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
22.2 评标程序
22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查。合格投标供应商不足3家的，不得评标。
22.2.2 投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：
（1） 投标供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2） 投标供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3） 同一投标供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4） 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；
（5） 不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6） 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8） 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
（9） 现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。
22.2.2.2 未通过资格审查或符合性审查的投标供应商，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。
22.2.2.3 有下列情形之一的予以废标：
（1） 符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质性响应的投标供应商不足三家的；
（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3） 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4） 因苏采云系统故障造成开标不成功的；
（5） 因重大变故，采购任务取消的。
（6） 投标供应商以明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。
22.2.3 澄清有关问题。
22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标供应商都做澄清要求。
22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标供应商自行承担。
22.2.3.4 投标供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
22.2.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
22.2.5 相同品牌产品的投标
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
22.2.6采购活动异常低价审查：
评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
22.3 评标方法和标准
23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。
23、 确定中标供应商
23.1 采用综合评分法的，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
23.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商：
（1） 评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；
（2） 采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
按第二种方式确定中标供应商的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将在“江苏政府采购网（江苏政府购买服务信息平台）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
24、 中标通知书
24.1 中标结果确定后，将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
25、 评标过程的保密性
25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标供应商或与评标无关的其他人员透露。
25.2 投标供应商不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 招标人和评委会不向未中标的投标供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。
6、 [bookmark: _Toc16395][bookmark: _Toc464][bookmark: _Toc15223]签订合同
26、签订合同
26.1 中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
26.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
26.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
26.4 中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。
26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。
26.6 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
7、 [bookmark: _Toc24959][bookmark: _Toc27611][bookmark: _Toc10685]质疑和投诉
27、 质疑
27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。
以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
27.3 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。
供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1） 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4） 事实依据（具体条款）；
（5） 必要的法律依据（具体条款）；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。
27.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。
27.6 投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
27.7 采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
28、 投诉
28.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
28.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
28.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（1） 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；
（2） 采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。
证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
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[bookmark: _Toc8193]第三章 评标标准
评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，则按技术指标优劣顺序排列选择，如上述都相同，则由评标委员会随机抽取。
	分项
	评分内容及分数
	评分要求
	分值

	价格分（60分）
	投标报价
（60分）
	价格分采用低价优先法计算，资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为60分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算(小数点保留两位):投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×60分(价格部分保留两位小数)。
	60

	商务技术分（40分）
	技术参数响应
（25分）
	供应商所投产品的设备技术参数及功能全部满足或优于招标文件中的要求的得25分；标▲条款为重要要求，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止；未标▲项属于一般要求，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。（供应商须在条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细特性，并说明偏离情况。其中带 “★”条款为重要条款不允许负偏离，带 “▲”条款按要求提供证明材料，未明确要求提供具体技术证明材料的，在条款偏离表中逐条响应；带“▲”的条款未按要求提供证明材料的，视为负偏离。）
	25

	
	企业业绩
（6分）
	供应商或投标产品制造商自2023年1月1日(含)（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分，未提供不得分。（提供合同并加盖供应商公章，未提供不得分。）
	6

	
	项目实施方案
（3分）
	从投标人的项目实施方案（包括实施方案、供货计划及配送方案、产品安装质量验收程序、验收大纲、投标产品质量保障承诺）优异程度进行综合评定。
1、项目实施方案阐述清晰，优于本项目需求的得3分；
2、项目实施方案阐述较清晰，且基本满足本项目需求的得2分；
3、项目实施方案阐述一般，只能满足基础采购需求的得1分；
4、方案缺失，不满足本项目基本需求的或未提供不得分。
	3

	
	质保期后的售后服务方案
（3分）
	评委根据供应商提供质保期后的售后服务方案（包括但不限于质保期后的售后服务响应时间、人员安排、服务内容、维修费用、更换配件折扣等）进行综合评分： 
1、服务方案完善，服务内容全面，针对性强的，得3分；
2、服务方案比较完善，服务内容比较全面，针对性较强的，得2分；
3、服务方案不够完善，服务内容不够全面，针对性一般的，得1分；
4、未提供不得分。
	3

	
	培训服务
（3分）
	1、供应商承诺拟投入培训师资力量≥2人，培训课程≥12课时(线下6课时和线上6课时)，培训资料≥2份等，得3分;
2、培训师资力量1人，培训课程11课时(线下6课时和线上5课时)，培训资料2份等，得2分;
3、拟投入培训师资力量1人，培训课程10课时(线下5课时和线上5课时)，培训资料2份等，得1分。
(提供承诺书加盖公章、培训人员明细表、身份证扫描件、供应商为其缴纳的投标截止时间前半年年任意一个月缴纳社保证明，缺一不可，未提供或者提供不齐全视为未提供)
	3



说明：
（一）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
（二）采购本国产品的支持政策：
本项目对采购本国产品给予政策支持，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）及相关规定执行。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标文件格式”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。（《关于符合本国产品标准的声明函》格式见投标文件格式部分）
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（三）所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。
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第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等
[bookmark: _Toc435193757][bookmark: _Toc44419901]一、项目概况
1、项目名称：增材制造技术实训基地建设设备采购
2、项目背景：
我智能制造系拟建设增材制造设备操作员考评点，对比职业技能等级认定第三方评价机构外设考点条件清单，申请补齐考评点所要求精度的设备，具体详见采购清单。
3、本项目核心产品为多模全功能三维扫描仪。
二、采购清单
	序号
	项目/名称
	规格与要求
	单位
	数量
	单价最高限价

	1
	教学级光固化增材制造设备
	▲1. 成型范围：≥300mm*160mm*350mm
2. 成型速度：  2～3S/层（0.05mm）
3. 成型方式：光固化成型
4. 加工层厚：0.025mm～0.1mm
5. 操作系统：Linux
6. 设备支持：windows7及以上（64位）
7. 操作方式：触屏操作
8. 数据格式：STL
9. 成型材料：刚性树脂（黑、白、灰、透、橙红）ABS树脂（黑、白、灰、透明、透蓝）弹性树脂（黑、白）耐高温树脂（橙红）
10. 成型精度：±0.1mm（L≤100mm）或±0.1% xL（L>100mm）
11. 分层厚度：0.03mm、 0.05mm、0.1mm
12. 工作面特点： 快拆、防倒流工作台，方便、干净。
13.配套3D智能扫地机器人主题课程包：
融合 3D 设计与编程学习搭建于一体的教学实训装置，以模拟智能扫地机器人为主题，集硬件搭建、3D 结构拼装、图形化 / 代码编程、传感器智能控制于一体，满足人工智能、机器人、物联网等课程教学与实训需求。
（1）核心功能要求
1）以模拟智能扫地机器人为应用主题，支持完整搭建、编程、调试、运行全流程。
2）融合3D 结构设计搭建与编程学习，可自主拼装机器人主体结构，实现机械结构与电控结合。
3）支持自动避障、自动行走、动作执行等模拟扫地机器人典型功能，可通过编程自定义逻辑。
4）支持多传感器扩展，可实现距离检测、状态判断、自动执行机构控制。
5）采用一体化内置电源，安全低压供电，适合课堂反复拆装与调试。
（2）主控与编程软件要求
1）编程主控：采用教学专用可编程主控，提供丰富可编程 IO 口资源，支持接入各类传感器与执行器。
2）编程软件：标配ICblock 编程软件，完美支持Scratch3.0 图形化编程与C 语言代码编程，双模式编程，简单易上手，适合零基础入门。
3)程序上传：支持 USB/Type‑C 一键程序下载，支持在线调试、参数修改、状态监控。
4)扩展能力：支持接入超声波传感器、舵机、电机、LED 等外设，满足扫地机器人模拟控制需求。
▲(3)硬件配置要求
1)主控单元:集成高性能处理器，支持多路数字 / 模拟接口;内置可充电式电源，充放电管理安全，支持过充、过放、短路保护;配备 Type‑C 接口，用于充电、程序上传与通信;接口数量满足传感器、执行器同时接入。
2)3D 结构搭建组件:提供全套 3D 拼装结构件和源文件，用于搭建扫地机器人机身、支架、执行机构（包含框梁、固定板、连接件、螺丝包、安装工具）等；材质安全环保，拼装牢固，可重复拆装。
3)传感器模块：标配超声波传感器，用于距离检测、避障判断；支持扩展更多环境传感器与输入模块。
4)执行器模块：支持舵机 / 电机等执行机构，实现行走、转向、动作执行等模拟扫地功能；控制稳定，响应迅速，角度 / 转速可编程调节。
5）配件清单：可编程主控板 1 块、、3D 拼装结构件 1 套、传感器及连接线 1 套、执行器 1 套、内置可充电电池 1 块、Type‑C 数据线 1 条、安装螺丝、工具、说明书 1 套。
（4）接线与安装要求
1）传感器、执行器接口定义清晰，接线简单，防反接设计。
2）安装流程标准化，提供图文组装指南。
3）结构安装牢固，转动 / 移动机构顺畅无卡顿。
4）.电源安装正负极规范，确保用电安全。
（5）编程与控制逻辑要求
1）支持图形化编程与 C 语言文本编程，可实现逻辑判断、循环、延时、变量控制。
2）可通过编程设定：传感器检测距离阈值、执行器动作角度 / 时长、自动运行逻辑。
3）典型实训逻辑示例：传感器检测到障碍物→自动避让→执行清扫动作→恢复巡航
4）程序参数可自由修改，支持拓展多种扫地机器人模拟场景。
（6）教学与实训要求
1）适合院校智能课程教学使用。
2）提供完整实训案例、示例程序、接线图、3D 搭建图纸。
3）软硬件兼容性强，课堂部署简单，稳定性高。
4）支持小组协作拼装、编程、展示，提升动手与创新能力。
（7）质量标准
1）所有硬件、配件、结构件齐全完好，无缺失、无破损。
2）3D 结构可完整拼装为模拟扫地机器人形态，稳固可靠。
3）主控可正常供电、充电、程序上传与运行。
4）传感器检测灵敏，执行器动作准确，控制逻辑稳定可靠。
5）ICblock 编程软件可正常安装使用，支持 Scratch3.0 与 C 语言双模式编程。
6）提供完整使用手册、实训教程、程序源码。
14.配套3D打印基础智能主题套件
基础智能硬件与 3D 打印搭建深度融合的一体化教学课程套装，以 8 大主题项目为实践载体，覆盖交通、家居、仿生、工业等多元应用场景，集电子开源硬件搭建、3D 打印结构拼装、图形化编程、电路调试于一体，采用零电脑门槛、积木式搭建模式，让学生当堂完成可动智能作品，实现从创意到实物的全流程实践，适用于中小学人工智能、机器人、科技创新等课程教学与社团活动使用。
（1）核心功能要求
1）以 8 大主题项目为核心，包含红绿灯、手持风扇、双控灯、双足机器人、停车杆、循迹小车、传送带、向日葵完整实践内容。
2）实现电子开源硬件与 3D 打印结构深度融合，可完成拼装、接线、编程、调试、展示全流程。
3）支持数字与模拟输入输出控制、PWM 调速、舵机驱动、传感器数据采集、自动逻辑判断等核心功能。
4）采用积木式搭建设计，组装简单、接线规范、安全可靠，零基础学生可快速上手。
5）3D 打印结构包含一体化支架、仿生机械结构、微缩场景模型、功能保护外壳等可定制化模型，结构稳固、可重复拆装。
6）整套课程配套 16 节精品课程内容，教学流程标准化，课堂落地性强。
▲（2）主控与编程要求
1）采用教学专用开源控制板，提供丰富可编程数字接口、模拟接口与 PWM 接口，支持接入各类传感器与执行器。
2）支持图形化编程平台，操作简单易上手，零电脑基础即可开展编程学习。
3）支持程序一键上传、在线调试、参数修改与运行状态监控。
4）可实现逻辑判断、循环执行、延时控制、数据读取、速度调节、角度控制等编程功能。
（3）硬件配置参数
1） 核心控制单元
配备教学专用开源控制板，具备稳定处理能力与丰富扩展接口，集成安全供电管理系统，支持直流安全低压供电，可满足 8 大项目全场景控制需求，整体运行稳定可靠。
2） 电子元器件组件
包含 LED 发光模块，用于灯光指示与信号控制；直流电机模块，用于动力输出与转速调节；舵机模块，用于角度控制与机械动作驱动；超声波传感器、红外传感器、光敏传感器等检测模块，用于环境感知、距离检测、光线检测、循迹识别等功能实现；配套标准连接线、杜邦线、固定配件等，满足全部项目接线与组装需求。
3） 3D 打印结构组件
提供全套 3D 打印结构模型，包含一体化支撑支架、仿生机械结构件、微缩场景模型、功能保护外壳、项目专用结构底座等可定制模型，材质安全环保、精度达标、拼接牢固，可适配 8 大主题项目完整搭建需求，支持重复组装与拓展改造。
4） 标准配套配件
包含开源控制板、LED 模块、直流电机、舵机、超声波传感器、红外传感器、光敏传感器、3D 打印全套结构件、固定螺丝包、安装工具、标准连接线、供电模块、课程配套资料等全部教学所需配件，确保项目完整可实现。
（4）组装与接线要求
1）采用积木式搭建设计，组装流程简单清晰，学生可独立完成结构拼装与硬件固定。
2）传感器、执行器、控制板接口标识清晰，接线规范统一，具备防反接设计，降低操作错误率。
3）3D 打印结构与电子硬件匹配精准，安装牢固，动作机构运行顺畅无卡顿。
4）供电系统安装规范，具备正负极防反接保护，确保课堂使用安全。
（5）核心知识点覆盖
1）数字信号与模拟信号输入输出控制应用。
2）PWM 脉冲宽度调制与电机调速功能实现。
3）舵机角度控制与机械动作驱动方法。
4）多类型传感器数据采集与逻辑判断应用。
5）自动控制逻辑编写与智能作品实现。
6）3D 结构搭建与电子硬件一体化融合设计。
（6）课程与教学要求
1）整套课程包含红绿灯、手持风扇、双控灯、双足机器人、停车杆、循迹小车、传送带、向日葵共 8 个主题项目，配套 16 节精品课程内容。
2）课程覆盖交通场景、家居场景、仿生场景、工业场景四大类实践应用，知识体系完整。
3）采用零电脑门槛设计，以图形化编程为主，降低学习难度，提升课堂效率。
4）教学目标明确，帮助学生系统掌握电路设计、编程调试、3D 结构设计三大核心能力。
5）实现从创意构思、结构搭建、电路连接、程序编写到作品运行的全流程实践训练。
6）所有项目均可当堂完成制作，学生可直接做出可运行、可展示的动态智能作品。
（7）教学目标要求
1）让学生掌握开源硬件使用、基础电路设计与规范接线方法。
2）熟练掌握图形化编程逻辑，完成智能控制程序编写与调试。
3）掌握 3D 打印结构搭建方法，理解结构与电控协同工作原理。
4）适用于职业院校机器人、编程、人工智能、物联网相关课程教学与实训使用，具备创意转化为实物作品的工程实践能力。
5）培养科技创新思维、动手实践能力与工程化解决问题能力。
（8）质量标准
1）全套硬件、元器件、3D 打印结构、配件齐全完好，无破损、无缺失、无故障。
2）8 大主题项目均可正常搭建、接线、编程、运行，效果符合项目要求。
3）开源控制板、传感器、执行器、供电系统工作稳定，无异常报错。
4）16 节精品课程资料完整，包含课件、教案、组装说明、程序案例、接线图纸。
5）整体产品符合教学安全标准，低压供电、结构安全、无尖锐边角。
6）可实现当堂完成作品制作，满足课堂教学与展示需求。
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	高精度大尺寸桌面式FDM增材制造设备
	1、切片软件支持15种语言包含中文和英文操作。
2、切片软件支持.stl，obj，3mf，bmp，x3d，jpg，png等文件输入。
3、切片软件支持在Windows 7及以上， Mac10.11系统以上平稳运行。
4、采用FDM熔融沉积式成型技术。
5、机器打印尺寸≥280*280*270mm。
6、支持6国语言包含中文英文操作界面。
7、支持≥5英寸的显示屏触摸操作，分辨率≥800*480。
8、自带≥1GB DDR3存储空间。
9、具备高速打印功能，速度≥600mm/s，加速度≥20000mm/s2，喷头流量≥35mm3/s。
10、具备独立腔室加温控制系统，腔室最高可加热温度≥60℃，具有腔室循环风机系统。
11、具备断电续打功能和WIFI连接发送模型并打印。
12、打印层厚0.05mm-0.4 mm。
13、可以使用PLA、ABS、ASA、PETG、TPU、PC、UltraPA、尼龙等常规或高温材料，随机送1盘PLA。
14、具有加热底板，最高可加热温度≥120℃，双面柔性磁性高频板及密封结构。
15、为单喷头，喷嘴直径0.4mm（可自选0.2、0.6、0.8mm），耗材直径1.75mm。
16、具备CoreXY结构与钢直线空心光轴，X、Y向定位误差≤0.0125mm；Z向定位误差≤0.00125mm。
17、打印速度需可在30~600mm/s区间内简便设置。
18、机器支持标准gcode文件打印。
19、支持打印完成自动关机。
20、床层支持自动调平功能。
21、内置空气循环过滤风扇。
22、喷头具备热端冷却系统，随机配备两套热端：铜金属喷嘴及钢金属喷嘴，最高温度均≥350℃，适用普通材料及高硬度材料。
23、底部结构与框架结构为全金属，机器尺寸≤550*550*550mm，重量≤25kg
24、具有双Z轴上下结构，使得打印大尺寸误差降低，设备耐用。
25、配套3D打印套件
25.1功能参数：
3D打印机电子套装，能够通过配套的模型切片数据文件与相应的电子元器件结合进行项目造物；
25.2硬件参数：
（1）DIY手电筒：开关×1个、双节电池盒×1个、5号干电池×2节、LED 大头灯珠（带螺杆与螺母）×1颗、ST2.0*10自攻螺丝×6颗；
（2）空气加湿器：雾化片×1片、加湿器驱动板×1块、棉芯×1根、USB连接线×1条，ST2.0*10自攻螺丝×4颗；
（3）智能垃圾桶：舵机传感器×1个、红外感应传感器×1个、弹簧合页×1个、主控板（可通过拨动开关挡位调用不同的程序，无需编程）×1块、3pin xh2.54mm双头连接线×1条、m3*8螺丝×4颗、M3螺母×4颗、ST2.0*10自攻螺丝×2颗，R3075铆钉×4颗；
（4）七彩云朵灯：变色LED模块×1块、开关×1个、双节电池盒×1个、5号干电池×2节、2pin双头同向线×1条、ST2.0*10自攻螺丝×4颗、R3075铆钉×4颗；
（5）迷你手持风扇：电机×1台、开关×1个、60mm扇叶×1片、双节电池盒×1个、2号干电池×2节、2pin双头同向线×1条、ST2.0*10自攻螺丝×6颗；
（6）开关具有正反接xh2.54mm防呆输出接口与ph2.0mm电源防呆输入接口，双节电池盒具有ph2.0电源防呆接线端子，防呆接口的设计是为了方便学生在教学使用中插拔，无需自主焊接，防止电路短接等故障；
（7）安装说明书不少于5张；（8）模型切片数据不少于5个；（9）螺丝刀不少于1把；（10）type-C数据线不少于1个；（11）泡沫胶若干；（12）包装盒不少于1个；
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	排风系统
	1.额定排风量≥180m³/h
2.标准风压：≥80 Pa；最大风压：≥150 Pa
3.VOCs 去除率：≥92%；异味去除率：≥95%；
4.额定工况下连续运行时间：≥20000 h；
5.风量衰减率：连续运行 3000 h 后，风量衰减≤10%。
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	多模全功能三维扫描仪
	（一）设备本体参数：
1.扫描模式≥4种：通过交叉线扫描，平行多线扫描，转台自动扫描，全场高速扫描四种扫描模式无缝切换，适应不同类型扫描对象及工况
（1）交叉线扫描（手持扫描模式下，该模式可用于捕捉零部件上特征较少、特征不明显、颜色深黑或表面具有光泽的物体表面特征信息。在无需使用喷粉的情况下，能够精准地捕获到微小的细节，每秒采集速度≥820,000个三维特征点的数据）
（2）平行多线扫描（手持扫描模式下，该模式可投射出≥7条高功率蓝色激光平行线，适用于表面复杂且边缘结构多样的物体扫描，有效减少噪点干扰，大幅提升扫描数据的精度）
（3）转台自动扫描（转台自动扫描模式下，该模式可用于扫描仪固定于三脚架上并放置在桌面上，对置于双轴电动转台上的物体进行全方位的蓝光高动态范围扫描，只需一键操作，即可实现对复杂形状物体的可靠点云数据及彩色纹理信息的重建）
（4）全场高速扫描（全场高速扫描模式下，该模式需可投射出≥62线全场蓝光结构光技术，每秒采集速度≥7,200,000个三维特征点的数据，能够高效捕获物体表面的大量高密度点云数据。对具有明显几何特征的物体，此模式可免除标记点的需求，实现自由拼接，能用于各种普遍物体的快速三维点云建模工作）。
2.光源形式：
（1）交叉线扫描≥14束蓝色激光交叉线；
（2）平行多线扫描≥7束平行蓝色激光线；
（3）全场高速扫描≥62线全场蓝光结构光。
3.扫描技术：多线蓝色激光及蓝光结构光双光源，采用手持自由扫描模式扫描时，物体及设备均可移动，无需固定，不影响扫描精度，软件具有实时监测功能，能够显示当前模型名称、设备型号、设备SN号、当前渲染状态、顶点数、面片数、扫描场景、扫描模式。
5.扫描对象：可以扫描人体，雕塑，工业构件，金属件等。
▲6.扫描精度：≤0.02mm。（承诺签订合同时提供满足本项技术参数要求的佐证资料交由采购人核验，承诺函格式自拟。（佐证资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告、视频演示等）。无需全部提供，仅需任选一种或多种有效资料，能够对应响应技术参数即可。）
7.体积精度：≤0.015mm+0.05mm×L(m)。
8.最小点距：≤0.05mm。
9.工作距离：≥195-405mm。
10.单帧扫描范围：≥330×220mm。
▲11.扫描帧率：≥激光扫描：820,000点/秒；≥蓝光扫描：7,200,000点/秒。（承诺签订合同时提供满足本项技术参数要求的佐证资料交由采购人核验，承诺函格式自拟。（佐证资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告、视频演示等）。无需全部提供，仅需任选一种或多种有效资料，能够对应响应技术参数即可。）
12.相机分辨率：≥200万像素。
13.彩色扫描：转台自动扫描模式支持高清全彩扫描，可以捕捉扫描物体表面纹理色彩。
14.拼接方式：特征拼接、标记点拼接、全局标记点拼接。
15.系统兼容性：Windows10/11（64位）,macOS11.0及以上。
16.输出格式：PLY、OBJ、STL、ASC、3MF、GLTF、FBX、FLY。
17.电源：DC12V，3A。
18.扫描仪机身重量：≤500g。
19.尺寸：≤210×90×45mm。
20.配套扫描软件，可以直观、便捷的控制扫描并编辑数据，兼容Windows、macOS设备。
▲21.扫描软件功能：具有一键处理功能，能够连续完成点云融合、构网及构图，具备批量处理功能，能够同时对多个扫描数据进行数据处理。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
▲22.扫描软件功能：具有点云融合功能，能满足孤立项（检测并去除主体之外的孤立点云）、重叠检测（检测并去除点云表面的噪声点云）、平滑（检去除点云模型表面的噪声和毛刺，使其更加平滑）、简化（减少点云局部密度，缩小数据量）的需求。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
▲23.扫描软件功能：具有构网功能，能满足孤立项（检测和移除网格模型中的孤立面片）、手动补洞（检测网格模型表面的所有孔洞，选择孔洞并以曲面或者平面进行填补）、平滑（去除网格模型表面的噪声和毛刺，使其更加平滑）、简化（减少模型的网格数据量，降低存储和传输的容量）的需求。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
▲24.扫描软件功能：具有纹理贴图功能：能够对处理完成的网格模型贴上彩色纹理图片，使得模型色彩更加真实还原。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
▲25.扫描软件功能：具有显示包围盒、轨迹球、地平面网格功能。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
▲26.扫描软件功能：具有光照设定功能，能够指定光源的空间坐标，完成对模型细节的观察。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
27.扫描软件功能：具有材质设定功能，能够设定模型的外观材质，设定颜色≥4种，设定材质≥3种。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
（二）配套资源平台：
▲1.素材支持：配备一个3d素材库，素材库数量不低于1.5万个，涵盖不少于10种类别，素材拥有20个以上特色专题。素材库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载。（承诺签订合同时提供满足本项技术要求要求的佐证资料交由采购人核验，承诺函格式自拟。（佐证资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告、视频演示等）。无需全部提供，仅需任选一种或多种有效资料，能够对应响应技术要求即可。）
2.配套数字化三维扫描采集平台软件。
▲3.提供配套同品牌云端三维渲染引擎平台，对扫描的3D数据在云端进行轻量化（轻量最高可达91%）、云渲染及三维分享，开放标准的SDK，不需要安装任何客户端，兼容Windows、MacOS、iOS、Android、Linux等系统，以及Chrome/Safari/Firefox/Edge/IE/QQ等浏览器。支持多种材质系统和多属性材质，以及各种类型光源与开合动画系统，引擎适配VRPN协议，驱动VR/AR硬件；支持HTML5WebGL平台，实现对产品的快速三维渲染和展示。（承诺签订合同时提供满足本项技术要求要求的佐证资料交由采购人核验，承诺函格式自拟。（佐证资料包含但不限于产品说明书等技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、官网截图、具有CMA标识的检测报告、视频演示等）。无需全部提供，仅需任选一种或多种有效资料，能够对应响应技术要求即可。）
4.配套专业产品外观实物载体模型及软资源：
4.1 包含实物扫描视频、软件操作视频；
4.1.1 设备安装视频
4.1.2 软件安装视频
4.1.3 表面处理视频
4.1.4 塑料零件-电动扳手外壳扫描视频及配套扫描数据
4.1.5 装配体-柴油机缸头总成扫描视频及配套扫描数据
4.1.6 铸件-汽缸盖扫描视频及配套扫描数据
4.1.7 铸件-角磨机头壳扫描视频及配套扫描数据
4.1.8 铸件-立式箱盖扫描视频及配套扫描数据
4.1.9 铸件-圆锯头壳扫描视频及配套扫描数据
4.1.10 装配体-齿轮箱壳体扫描视频及配套扫描数据
4.2 包含实物模型标配试题资源：
4.2.1 变速箱配套试题资源
4.2.2 桌面吸尘器配套试题资源
4.2.3 玩具枪配套试题资源
4.2.4 塑料零件-电动扳手外壳配套试题资源
4.2.5 装配体-柴油机缸头总成配套试题资源
4.2.6 铸件-汽缸盖配套试题资源
4.2.7 铸件-角磨机头壳配套试题资源
4.2.8 铸件-立式箱盖配套试题资源
4.2.9 铸件-圆锯头壳配套试题资源
4.2.10 装配体-齿轮箱壳体配套试题资源
4.3.1 喷壶配套资源
4.3.2 颈部按摩仪配套资源
4.3.3 人像雕塑配套资源
4.3.4 化油器配套资源
4.3.5 电风扇配套资源
4.4.1 床头灯配套试题资源
4.4.2 大机械手配套试题资源
4.4.3 电吹风配套试题资源
4.4.4 电话机配套试题资源
4.4.5 订书机配套试题资源
4.4.6 对讲机配套试题资源
4.4.7 共享单车配套试题资源
4.4.8 航拍器配套试题资源
4.4.9 监控摄像头配套试题资源
4.4.10 小机械手配套试题资源
4.4.11 空气净化器配套试题资源
4.4.12 无人机配套试题资源
4.4.13 吸尘器配套试题资源
4.4.14 智能单车配套试题资源
4.4.15 智能机器人配套试题资源
5.配套数字孪生多模全功能三维扫描仪仿真系统：
5.1真实感场景与模型构建：创建虚拟场景；建立与真实三维扫描仪完全一致的精细化3D模型
▲5.2实时一比一扫描仿真：虚拟扫描仪的运动（移动、旋转、角度变化）与真实操作手感一致。模拟扫描仪的有效测距、视场角(FOV) 和死角。扫描过程应可视化。能够模拟真实扫描中常见的数据噪声、孔洞、边缘缺失等现象。扫描速度、角度和环境光照（可配置）应影响数据的质量。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
5.3交互式操作与控制：支持通过鼠标键盘进行控制。 
5.4设备核心功能模拟： 虚拟扫描仪的开机、校准、开始/结束扫描、重置等核心功能应可交互操作。
（三）设备配件清单：
扫描仪机身1台、数据线3米（带转接头）1个、电源适配器1根、三脚架1根、扫描样件1个、高反光标志点（500）2套、双轴转台1个、便携式收纳箱2个、标定板1个、扫描仪支撑台1个、数字化三维扫描采集平台软件1套、高定标记块1套。
	台
	15
	50000

	5
	排污水系统
	1.额定处理流量≥10 L/h​
2.额定扬程：小型≥5 m；最大吸程：≤2 m（支持低位废水收集槽自动抽排）；
抗阻塞能力：可通过≤φ8 mm 的固化树脂颗粒（避免残渣卡滞泵体）。
3.悬浮颗粒去除率：≥95%；滤网拦截容量：≥500 g/m²​
	套
	1
	27500

	6
	光固化打印机摆放工作台
	1.材质：钢木复合，台面采用优质环保无甲醛烤漆木工板厚度≥18mm，冷轧钢板1.5mm以上；
2.工艺：喷塑，防静电，美观，牢固；
3.尺寸：≥1000mm*700mm *700mm；
4.结构：一层抽屉和带锁柜门，采用优质五金件，颜色搭配合理美观（匹配场地效果），式样时尚，满足功能要求；
	张
	15
	3000

	7
	椅子
	桌椅材质：尼龙钢材原生海绵；功能：360度旋转平稳升降，舒适，牢固，符合人体学，式样时尚；
	张
	15
	100

	8
	增材制造虚拟仿真平台系统
	1.功能概述
1）核心功能：本系统基于虚实融合控制架构，构建面向熔融沉积成型（FDM）与光固化成型（LCD）增材制造工艺的全流程高保真虚拟仿真环境，涵盖基础设置、预处理、加工及后处理等环节。系统通过三维可视化与沉浸式交互机制，支持自主学习、实验训练及操作考核等多种教学模式，精准复现增材制造实训中心及其实际工作场景，适用于教学培训、工艺研发、生产流程模拟与操作能力评估。
2）支持工艺：当前兼容 FDM 与 LCD 工艺，系统具备可扩展架构，支持后续升级至立体光固化（SLA）及选择性激光熔化（SLM）等先进增材制造工艺。
3）仿真层级：实现设备操作级仿真，包括模拟设备人机界面、物料装载、工件取出等实际操作流程。
▲4）操作方式：采用图形用户界面（GUI），符合工业软件操作逻辑，兼顾直观性与易用性。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
5）场景渲染质量；具备高质量实时渲染能力，精确呈现设备结构、材料特性及加工过程，强化沉浸式体验。
6）部署方式：采用局域网网络版架构，便于多终端协同与集中管理。
7）核心模块：系统集成三大功能模块：设备拆解、模拟实操与故障处理，各模块均配备独立练习与考核模式。
8）语言与环境：软件界面为中文，具备良好的环境兼容性。
9）用户端配置：系统分为监考端与考生端，监考端为单节点部署，考生端支持不少于100节点并发运行。
10）软件加密机制：采用硬件加密狗进行授权验证，监考端需接入加密狗方可运行系统。
2.系统权限管理
1）监考端权限：启动及配置考试模式，设定考试批次与时间参数；设定考核模块（设备拆解、模拟实操、故障处理）；强制终止考试并统一收卷；查看各批次考试详情；支持故障处理题库的导入、导出及随机组卷；成绩打印、统计分析及成绩汇总表生成。
2）考生端权限：须与监考端保持联机状态，脱机无法运行；每终端分配唯一工位标识；可使用各模块练习功能，考试模式下按步骤自动评分；支持考生自主提交答卷。
3）成绩导出：导出为 Excel 格式，包括序号、机位号、登录名、考核起止时间及各模块得分。
3.设备建模与展示
▲1）元器件建模：系统内置高精度三维模型，支持360°自由旋转观察，展示各元器件名称与结构信息，便于考生端学习与考核。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
4.设备拆解模块
1）安装流程模拟：练习模式下，系统按标准顺序演示零件安装过程；考核模式下，零件随机分布，考生需自主调整位置并完成装配；系统基于预设容差阈值判断装配正确性，最终完成光固化打印机组装。
2）考核与评分：考核模式下，系统自动检测操作错误并依据评分规则评定成绩。
5.虚拟仿真模块
1）第一人称实操仿真：用户可在虚拟实训场景中以第一人称视角自由移动，对设备进行打印流程仿真。系统基于数字孪生技术，在图形界面中提供步骤提示、工具选择及项目切换功能，支持操作过程录屏存档，便于回放与比对训练。操作时间记录可反映考生熟练度。
2）三维流程仿真：采用三维仿真技术，完整复现增材制造设备在实际生产中的全流程操作。
工艺环节覆盖；涵盖增材制造原理结构、前处理、加工实操及后处理等环节的仿真教学。
考核与自动评分；系统记录操作过程，依据规范性、效率及完成度等维度自动评分。
3）操作引导机制：提供操作大纲与步骤提示，辅助用户按流程执行操作。
4）用户与成绩管理：具备登录界面，支持多用户信息及考核成绩的记录与管理。
5）多工艺学习接口：支持 FDM、LCD 等多种工艺的学习与考核，具备扩展接口以兼容未来增材制造工艺。
6.切片处理模块
1）兼容工艺：支持 FDM、LCD，具备扩展能力以兼容 SLA、SLM 等工艺。
2）模型格式支持：兼容 STEP、IGES、STL、OBJ、3MF、AMF 等主流三维数据格式。
模型调整功能
3）支持模型的缩放、旋转、平移等基础定位操作。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
▲4）工艺参数设置：FDM：层厚、打印速度、填充密度、支撑结构参数、预热与腔室温度等；LCD：层厚、加工速度、支撑结构参数、曝光参数等。（投标时需提供功能截图并加盖供应商公章）
5）切片引擎：可视化切片过程，实时显示层轮廓、填充路径及支撑结构生成。
6）支撑结构编辑：支持自动生成（多算法可选）与手动编辑支撑。
7）路径规划可视化；清晰展示 FDM 喷头轨迹与 LCD 逐层加工图像及顺序。
7.考核评价模块
1）标准操作流程演练：引导用户依次完成设备启动、物料装载、模型准备、切片设置、打印启动、过程监控、工件取出、设备关机及清理等操作。
2）故障模拟与处理训练：模拟常见设备故障（如堵头、平台不平、材料缺料等），培养用户故障排查与解决能力。
3）安全规程考核：在虚拟环境中考核用户对个人防护装备使用、紧急停机及材料安全数据表的遵守情况。
4）自动评分体系：基于操作规范性、效率、故障处理能力及安全意识等维度实现自动评分。
考核执行机制
5）教师下发任务后，考生登录进入考核模式，可自由切换视角并选择操作对象；系统记录操作时间并返回评分结果（练习模式包含视角引导）。
★6）系统内置契合江苏省职业技能评价规范的增材制造设备操作员工种初、中、高层级职业技能考工标准化题库（含评分标准及答案），其中配套理论考核试题有效储备量不低于 1000 道，实操考核成套标准化命题不低于 50 套，可为在校学生开展常态化技能实训、知识点专项巩固及职业技能考工备考全流程应用提供完备的功能支撑。（投标文件中提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟）
1）用户认证机制：支持用户名及域认证登录。
2）数据安全：对敏感数据实施加密存储与传输。
3）审计与日志：记录关键操作与用户行为，支持考核自动评分与系统异常反馈。
	套
	1
	98000


★三、总体要求
1.供应商须保证所提供设备是全新的、未使用过的原厂正品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，同时必须明确所投设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数。
2.供应商的响应文件必须对采购文件中所列明的各条技术要求做出明确响应。响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的标准和规范。
3.本项目涉及的设备由成交供应商负责测试、安装、调试等工作，响应文件中须提供详细的测试、安装、调试方案。
4.供应商应自行到现场了解项目情况，满足采购人指定应用范围内的所有要求，与设备有关的所有配套连接线缆、软件、辅材和安装内容全部包含在内，除采购人明确提出需要的变更外，不再增加任何费用。供应商不得以本清单有缺陷为由漏项，导致整个系统或某项功能不能满足要求。
5.供应商应保证本项目设备涉及到的知识产权和软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权或合法使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。
★四、供货要求
1.供应商应在整个执行过程中，配合采购人要求，保证按采购人要求及时提供所需货物。
2.成交供应商所供货物应根据相关标准和规范进行设计和制造，并遵循采购文件的要求，货物的质量性能、技术指标和使用功能应达到或优于采购要求，是技术成熟的、性能优良，整体设计和软硬件配备全新的原厂正品，并提供详细的产品说明、质量标准和服务方案。如其中某些条款不能完全满足时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.成交供应商在交付设备的同时向采购人提供货物全套随机资料一套（不限于合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装设备操作及应用软件。
4.供货期：自合同签订之日起45日历天内完成供货、安装调试、验收、培训并投入使用。
5.对于成交供应商提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，成交供应商不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由成交供应商承担。此部分费用由成交供应商自行考虑（检测费用不低于500元人民币)。如发现成交供应商所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，成交供应商必须整改到位，不得以任何理由拒绝。成交供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。（投标文件中提供加盖供应商公章的承诺函，格式自拟）
★五、验收要求
1.验收方案：中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。货物安装完成正常运行 2 天后，由供货商提出验收申请，承办单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等约定的内容对项目进行综合运行验收。
2.验收标准：参考招标文件技术及商务条款，逐条检查，技术部分参数条款进行逐条演示，全部满足招标文件的要求视为合格。如达不到规定要求，采购人有权要求拒绝付款，供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。
3.对于成交供应商提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，成交供应商不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由成交供应商承担。如发现成交供应商所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，成交供应商必须整改到位，不得以任何理由拒绝。成交供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。
4.对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退、换货而发生的任何费用和责任；如因产品质量问题给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。
★六、售后服务要求
1.成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。
2.质保期内，成交供应商应免费提供维修服务（因使用操作不当等人为原因造成的损坏除外）。成交供应商接到故障电话1小时响应，在24小时内派人到现场；简单故障，48小时内解决；复杂故障或需使用进口配件，4至6周内解决。需到场维修或技术支持的，由厂家派员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。技术人员应7*24小时全天候随时响应设备使用等相关问题咨询。
3.质保期内，成交供应商应免费提供充足的全新的合格原厂零配件，以保障维修所需零部件的及时更换；若配件和耗材有问题，成交供应商应在收到维修配件或耗材后48小时内免费完成维修或更换服务，6个月内产品经2次维修后仍无法正常使用，必须更换全新产品或相关配件。
4.采购人在使用过程中有权继续对设备质量进行检验和检测，如发现货物有不符合验收标准的情形，成交供应商应免费负责更换或维修，并再次进行免费安装、调试，最终保证设备正常运行。若设备在交货地多次检修后，仍无法达到采购人的正常运行要求，成交供应商需退回该设备的全部款项，并自行组织设备退回厂家。
5.质保期结束，成交供应商对于设备维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。
6.质保期结束，不能视为成交供应商对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指设备在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后三年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。
7.因成交供应商所提供的设备造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。
8.成交供应商终身免费更新升级设备安装及数据处理涉及软件。
七、安全要求
1.成交供应商应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由成交供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。
八、质保期
★1.本项目质保期：整体装置、设备及系统原厂质保3年。有国家强制规定的，按国家强制规定执行；产品生产厂家提供的产品质保期超过3年的，按原厂质保期执行。软件提供10年内免费升级服务。
2.质保期自设备交付并经采购人验收合格后开始计算。
九、报价说明
1.最高限价：投标总最高限价为 1700000 元，单台设备最高限价详见下表；投标报价总价超出总最高限价或单台单价超出对应单价最高限价的，按无效投标处理。
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	教学级光固化增材制造设备
	套
	15
	30000

	2
	高精度大尺寸桌面式FDM增材制造设备
	台
	15
	20000

	3
	排风系统
	套
	1
	28000

	4
	多模全功能三维扫描仪
	台
	15
	50000

	5
	排污水系统
	套
	1
	27500

	6
	光固化打印机摆放工作台
	张
	15
	3000

	7
	椅子
	张
	15
	100

	8
	增材制造虚拟仿真平台系统
	套
	1
	98000


2.本项目为总价包干，报价表上的价格为含税报价，响应报价应包括采购范围内的全部设备、材料、附件、紧固件、随设备提供的备品备件、专用工具的价格（包括关税、增值税、检验检测费）、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、运输保险费、安装费、调试费、操作维护、人员培训费等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。
3.供应商应认真踏勘现场，对项目现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各项资料。熟悉工作区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险。供应商一旦中标，不得以不完全了解现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿要求。供应商必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。
十、付款方式
[bookmark: _Toc9699][bookmark: _Toc5269]1. 自本合同签订生效，且甲方收到合同等额合规发票后起 30 日内，甲方支付乙方合同金额的30％作为预付款；
2. 自乙方完成全部履约内容，经甲方组织整体履约验收合格，且甲方足额收齐合同全额合规发票、完整验收资料后 10 个工作日内，甲方支付乙方剩余全部款项，累计支付至合同总价的100％；
3. 根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减冻结、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行，甲方不承担逾期付款违约责任。
4. 乙方收款账户信息以合同约定为准，乙方擅自变更账户造成支付失败、资金损失的，全部责任由乙方承担。

备注：本章标★内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。有具体要求的，应按照要求提供资料；无特别要求的，须在偏离表中逐条响应，否则视为未响应。

[bookmark: _Toc15684][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315]第五章 合同主要条款及格式
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照组织结果签订本合同。
第一条 合同标的
乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见乙方响应文件。
第二条 合同总价款
本合同项下货物单人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款包含货物设计、制造、包装、仓储、运输方式及费用承担（含保险）、保险、安装、调试、验收及验收合格之前保管和质保期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料及发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方的最终报价中。
本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于 增材制造设备操作员考评点建设 的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；        （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                            （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                              （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                             （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方提供的货物应是全新的、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的技术参数要求，达到国家或行业规定的最新标准，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，使用单位可要求退货。中标单位供货时，应与使用单位当面验收、清点、确保产品型号吻合。甲方有权对乙方提供的所有货物（包括材质及配件）进行检测，如发现有质量问题或与中标品牌、规格不符或以次充好，甲方有权退货并终止合同，所产生的损失及费用由乙方承担。在规定的质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。
2、乙方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。包括：货物产品合格证书、产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术说明书；使用说明书；用户手册（中文）；及合同中要求的其他文件资料。所提供的货物、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供报关单原件证明。
3、本项目不接受任何盗版或破解软件，乙方提供的软件不侵犯任何第三方的专利、商标或版权；需提供正版、终身的软件许可使用证书或授权书。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
4、在未验收前，货物保管、安全均由乙方负责，货物送到甲方指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由乙方负责。
5、甲方使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。
第六条  交货和验收
1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方应将货物送到甲方指定地点，并负责办理运输、装卸、安装和调试等，费用由乙方负责，由甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，还应承担甲方的一切损失。
3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物/软件不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
4、所有货物须提交详细的技术参数，并注明品牌产地和生产产地。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。
6、供应商中标后，用户有权对中标产品进行抽检，如果抽检结果与投标文件及投标响应时所述有所偏差，未能达到合同要求，采购人有权退货并要求供应商赔偿损失，并追究中标方相关责任，同时中标方须承担由此发生的相关认证测试费用及其他一切费用。
第七条  伴随服务/售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜；
3.2 服务时间：为保证中标后的服务质量和时效，提供7*24小时在线技术支持服务，在24小时内可以到达现场响应。如果不能通过在线技术支持服务解决产品发生的技术故障，要求应尽快派技术人员到现场协助排查故障，根据现场故障紧急程度，最长响应时间不得超过48小时。
3.3 质保期满后的服务：质保期满后必须继续提供优惠的咨询服务与免费的指导升级服务。
3.4 乙方提供以下培训服务：                              。
3.5 提供不低于三年质保（质保期内因质量问题不能正常使用的提供免费维修、维护和更换）；自设备验收之日起生效。
3.6 乙方提供的货物在质保期内因货物质量问题发生故障，应负责免费更换。对达不到采购文件规定的技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
1）更换。由中标供应商承担所发生的全部费用。
2）贬值处理。由中标供应商与校方双方合议定价。
3）退货处理。中标供应商应退还校方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等。
3.7 在质保期内，乙方提供定期回访服务，负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。更换后的零部件质保期须顺延。维修后产品如不满足使用要求须更换全新产品。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修。
3.8 质保期满后，维修配件按出厂成本价收取，维修费用由双方协商处理。
3.9 乙方所供货物与采购最终确定的主要技术参数不符，不能甚至拒绝在合同约定的期限内整改到位的，对影响到使用方正常教学（工作）的，甲方保留进一步处罚的权利。
第八条 履约保证金
1、中标后五个工作日内，合同签订前，中标单位须向采购人提交履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%，缴纳形式：银行转账、银行电汇、银行保函等。履约保证金验收合格后10个工作日内退还，不计息。
2、乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。
3、乙方无正当理由未与甲方按照规定时间或要求签订政府采购合同，未按要求进行履约的，将依据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》相关规定，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。且取消下年度相关项目投标资格。
第九条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、
（1）自本合同签订生效，且甲方收到合同等额合规发票后起 30 日内，甲方支付乙方合同金额的30％作为预付款；
（2）自乙方完成全部履约内容，经甲方组织整体履约验收合格，且甲方足额收齐合同全额合规发票、完整验收资料后 10 个工作日内，甲方支付乙方剩余全部款项，累计支付至合同总价的100％；
（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减冻结、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行，甲方不承担逾期付款违约责任。
（4）乙方收款账户信息以合同约定为准，乙方擅自变更账户造成支付失败、资金损失的，全部责任由乙方承担。
第十条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价10%的赔偿金，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，并视同为不能交付货物。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。
6、在乙方承诺的或国家规定的质保期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。
9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十一条 合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加组织的政府采购活动。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 争议的解决
1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1 ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十四条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十五条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐号：
	帐号：
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项 目 编号：                
[bookmark: _Toc23302_WPSOffice_Level1]项 目 名称：                
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资格性和符合性检查响应对照表
项目名称：                                         项目编号：
	序号
	资格性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的页码位置

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	
	
	

	..
	投标文件中的其他实质性要求
	
	



投标供应商名称（盖电子公章）：							
日 期：									

说明：如果行数不够，请自行增加。


[bookmark: _Toc23132][bookmark: _Toc16174][bookmark: _Toc19417_WPSOffice_Level1]
评分索引表（可按需调整）
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	



注：各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件


[bookmark: _Toc20571_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3276][bookmark: _Toc10992][bookmark: _Toc14070][bookmark: _Toc12497]
附件一、投标申请及声明格式
[bookmark: _Toc23403_WPSOffice_Level2]投标申请及声明
致：南京技师学院
根据贵方             （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标供应商     （投标供应商名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、 [bookmark: _Toc9628]按招标要求，我们的投标总报价为（大写）          元人民币。 
3、 [bookmark: _Toc4195]本项目交付时间为：（满足招标文件要求或填写优于招标要求的时间）。
4、 [bookmark: _Toc25527][bookmark: _Toc12665][bookmark: _Toc24433][bookmark: _Toc21187][bookmark: _Toc27083][bookmark: _Toc9423]我们的报价产品中     （有或无）进口产品。
5、 [bookmark: _Toc30794]我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
6、 [bookmark: _Toc13639]我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
7、 [bookmark: _Toc4765]投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
8、 [bookmark: _Toc28773]一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。
9、 [bookmark: _Toc7587]我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与招标人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
10、 [bookmark: _Toc2650][bookmark: _Toc2453][bookmark: _Toc11100][bookmark: _Toc3523][bookmark: _Toc19486][bookmark: _Toc31841]与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：
银行账号：
投标供应商授权代表姓名（签字）：        
投标供应商名称：                 （盖电子公章）
日    期：       年    月    日

[bookmark: _Toc12227][bookmark: _Toc24667][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc17413_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20045]

[bookmark: _Toc22701]附件二、法定代表人授权委托书格式
[bookmark: _Toc17750_WPSOffice_Level2]法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc28127]致：南京技师学院、中邮建技术有限公司
本授权书声明：注册于             （投标供应商住址）的            （投标供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
[bookmark: _Toc28631]本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
[bookmark: _Toc11850][bookmark: _Toc31643][bookmark: _Toc31327][bookmark: _Toc2890][bookmark: _Toc18061][bookmark: _Toc6154][bookmark: _Toc7962]          法定代表人签字：
[bookmark: _Toc6735][bookmark: _Toc16761][bookmark: _Toc887][bookmark: _Toc1961][bookmark: _Toc2546][bookmark: _Toc25002][bookmark: _Toc11325]授权委托人签字：                   
[bookmark: _Toc419][bookmark: _Toc19005][bookmark: _Toc1205][bookmark: _Toc12331][bookmark: _Toc21912][bookmark: _Toc4406][bookmark: _Toc17598]投标供应商名称（公章）：
[bookmark: _Toc9501][bookmark: _Toc24164][bookmark: _Toc26110][bookmark: _Toc19098][bookmark: _Toc463][bookmark: _Toc23074]日     期：        年    月    日

[bookmark: _Toc18794]附：法定代表人、投标供应商授权代表的身份证明文件的复印件:



说明：
1、 法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托书，只需提供法人身份证复印件。
2、 授权委托人须为投标单位员工，需提供投标截止时间前3个月内（任意一月份）的社保缴纳证明材料。

[bookmark: _Toc25509][bookmark: _Toc12323][bookmark: _Toc17495][bookmark: _Toc16992][bookmark: _Toc29878]授权委托人社保缴纳证明材料复印件：
附件三、开标一览表格式
[bookmark: _Toc25555_WPSOffice_Level2]开标一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	报价（单位：元）
	大写：
小写：                             

	[bookmark: _Toc31083]核心产品品牌
	

	[bookmark: _Toc15970][bookmark: _Toc13007][bookmark: _Toc32562][bookmark: _Toc25380][bookmark: _Toc6914]交付使用时间
	[bookmark: _Toc9497][bookmark: _Toc10323][bookmark: _Toc31846][bookmark: _Toc2582][bookmark: _Toc6456][bookmark: _Toc32236]满足招标文件要求

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供
	                  （填写“是”或“否”）




[bookmark: _Toc7075]说明：
1、 [bookmark: _Toc29946]《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。
2、 [bookmark: _Toc11231]本项目仅接受一个价格，不填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

[bookmark: _Toc26588][bookmark: _Toc24917][bookmark: _Toc10384][bookmark: _Toc12153][bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc22424][bookmark: _Toc1668]投标供应商名称:                                          （盖电子公章）
[bookmark: _Toc7876][bookmark: _Toc17641][bookmark: _Toc13861][bookmark: _Toc17397][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc16054][bookmark: _Toc802]日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc2217_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25907][bookmark: _Toc4979][bookmark: _Toc7489][bookmark: _Toc1984]

[bookmark: _Toc3667]附件四、分项报价表格式
[bookmark: _Toc16463_WPSOffice_Level2]分项报价表
	序号
	分项内容
	规格/参数
	数量
	单位
	单价
(元)
	总价(元)
	制造商
	是否为小微产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	....
	
	
	
	
	
	
	

	4
	....
	
	
	
	
	
	
	

	5
	....
	
	
	
	
	
	
	

	6
	....
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计（元）
	


说明：
1、 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2、 总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。
3、 供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。
4、 投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标供应商认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价，投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

投标供应商名称:                                           （盖电子公章）
日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc16477][bookmark: _Toc18046][bookmark: _Toc9972_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8229][bookmark: _Toc2264]

[bookmark: _Toc16266]附件五、供货一览表格式
供货一览表
（含配件、备品、消耗材料）
	项目名称：
	项目编号： 

	货物名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称:                                                （盖章）
日期：     年    月    日




[bookmark: _Toc29132]附件六、技术条款偏离表格式
[bookmark: _Toc5035_WPSOffice_Level2]技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



说明：
1、 [bookmark: _Toc5564][bookmark: _Toc13595][bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc18814][bookmark: _Toc28611][bookmark: _Toc233]如果行数不够，请自行增加。
2、 本项目招标文件中“第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等”的相关需求，供应商必须在投标文件《技术条款偏离表》中逐项进行说明，投标文件的《技术条款偏离表》中“投标实际参数”，必须是供应商所投产品的实际参数，且不得完全照抄招标文件中参数；“技术条款偏离表”应逐条响应，不得有缺项漏项。
3、 供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明及证明材料（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，招标人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

投标供应商名称:                                          （盖电子公章）


日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc5035_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16748][bookmark: _Toc6422][bookmark: _Toc12448][bookmark: _Toc4916]

[bookmark: _Toc17498]附件七、商务条款偏离表格式
[bookmark: _Toc11733_WPSOffice_Level2]商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	实施要求
	
	

	
	
	质保期
	
	

	
	
	服务响应时间
	
	

	
	
	培训要求
	
	

	
	
	付款条件
	
	

	
	
	交货时间和地点
	
	

	
	...
	...
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc426]说明：
1、 [bookmark: _Toc29965][bookmark: _Toc22007][bookmark: _Toc15439][bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc31314][bookmark: _Toc13862]如果行数不够，请自行增加。
2、 [bookmark: _Toc12565]投标供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。


投标供应商名称:                                          （盖电子公章）
日期：     年    月    日






[bookmark: _Toc5215][bookmark: _Toc18880][bookmark: _Toc27901][bookmark: _Toc10980][bookmark: _Toc11500]附件八、拟参与本项目服务人员一览表
拟参与本项目服务人员一览表
项目名称：                                       项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	执业
资格及证书号
	技术职称
	相关工作年限及工作经历
	拟担任本项目何种工作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：1、请供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。
[bookmark: _Toc20125][bookmark: _Toc16416][bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc10676][bookmark: _Toc179]2、如果行数不够，请自行增加。


投标供应商名称：                                    （盖电子公章）
日        期：       年    月    日
[bookmark: _Toc6464][bookmark: _Toc12545][bookmark: _Toc16484][bookmark: _Toc7110]
附件九、投标供应商类似业绩情况表
[bookmark: _Toc6936_WPSOffice_Level2]投标供应商业绩情况表
项目名称：                                       项目编号：

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目
规模
	签约及服务时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：请投标供应商根据本格式要求如实填写，并附评标标准要的证明文件。

投标供应商名称:                                                （盖电子公章）
日期：     年    月    日





[bookmark: _Toc11733_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10834][bookmark: _Toc25181][bookmark: _Toc30373][bookmark: _Toc1832][bookmark: _Toc7013]

[bookmark: _Toc2213]附件十、项目实施方案

[bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc12734][bookmark: _Toc18937_WPSOffice_Level2]（各投标供应商根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

[bookmark: _Toc30756][bookmark: _Toc10953][bookmark: _Toc10566][bookmark: _Toc32606][bookmark: _Toc15119][bookmark: _Toc16553][bookmark: _Toc17570][bookmark: _Toc26088][bookmark: _Toc32280_WPSOffice_Level1]
附件十一、资格审查证明材料
1. 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供参加本次政府采购活动开标前六个月内任意一个月的会计报表或者2024年度或2025年度经审计的财务审计报告或者开标前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年则无需提供；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；
4. 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供参加本次政府采购活动开标前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。




[bookmark: _Toc14353][bookmark: _Toc18563]

[bookmark: _Toc19270][bookmark: _Toc25020][bookmark: _Toc24252]格式1、无重大违法记录声明格式
[bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc32527][bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc9996][bookmark: _Toc20666]无重大违法记录声明
南京技师学院：
我单位                                       （投标供应商名称）郑重声明：
参加政府采购活动前三年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。
（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      
声明人（盖电子公章）： 
                                                    日  期：______年___月___日
[bookmark: _Toc26142][bookmark: _Toc25267][bookmark: _Toc6610]

[bookmark: _Toc20764][bookmark: _Toc4877][bookmark: _Toc1720]格式2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

[bookmark: _Toc31186][bookmark: _Toc21214][bookmark: _Toc29189][bookmark: _Toc11421]具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式
南京技师学院：
我单位                             （投标供应商名称）郑重声明：
我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                          ( 如有 )
主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

                                                    
  声明人（盖电子公章）： 
                                                    日  期：______年___月___日
[bookmark: _Toc25875][bookmark: _Toc8316][bookmark: _Toc3147][bookmark: _Toc513]其他证明材料及文件（供应商认为需要提供的）








[bookmark: _Toc10569][bookmark: _Toc13775]

[bookmark: _Toc7496]附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖电子公章，上传至电子投标文件中。

[bookmark: _Toc26015]注：
1. 自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定。

2. 不适用信用承诺的情形
（一）供应商被列入严重失信主体名单； 
（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 
（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

[bookmark: _Toc24679]3.违反信用承诺的法律责任 
供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不适用信用承诺的供应商仍须按招标文件要求提供资格审查要求的证明材料。


[bookmark: _Toc17208][bookmark: _Toc10910]

[bookmark: _Toc13326]附件十三、中小企业声明函格式
[bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc6917][bookmark: _Toc13538_WPSOffice_Level2]中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.      （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业）； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2.     （标的内容），属于      （招标文件中明确的所属行业） ； 承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为        万元【1】，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：
日 期：

注：【1】 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附：各行业划型标准为：
（1） 农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（2） 工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（3） 建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（4） 批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（5） 零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（6） 交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（7） 仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（8） 邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（9） 住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（10） 餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（11） 信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（12） 软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（13） 房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（14） 物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（15） 租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（16） 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





[bookmark: _Toc672][bookmark: _Toc8393][bookmark: _Toc16587][bookmark: _Toc25747][bookmark: _Toc13538_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17833]

[bookmark: _Toc17692]附件十四、采购本国产品的支持政策
[bookmark: _Toc21845]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　      
                                日期：　   年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
8.中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。
[bookmark: _Toc9278]附件十五、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件
[bookmark: _Toc23685][bookmark: _Toc8788_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7313][bookmark: _Toc22696][bookmark: _Toc29604][bookmark: _Toc457][bookmark: _Toc26790][bookmark: _Toc4430]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声明人（盖电子公章）： 
                                    日  期：______年___月___日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。




[bookmark: _Toc27070][bookmark: _Toc27656][bookmark: _Toc4349_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28312][bookmark: _Toc16749][bookmark: _Toc27625][bookmark: _Toc9858][bookmark: _Toc704]属于监狱企业的证明文件

[bookmark: _Toc1577]（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）







[bookmark: _Toc4551][bookmark: _Toc4379][bookmark: _Toc698][bookmark: _Toc28636][bookmark: _Toc28380][bookmark: _Toc8788_WPSOffice_Level1]附件十六、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书

[bookmark: _Toc28039][bookmark: _Toc24617][bookmark: _Toc24195][bookmark: _Toc25979][bookmark: _Toc18177][bookmark: _Toc6837_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19928][bookmark: _Toc1359]节能产品认证证书
[bookmark: _Toc8769][bookmark: _Toc20569][bookmark: _Toc9154][bookmark: _Toc20680][bookmark: _Toc2598]（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）




[bookmark: _Toc9205][bookmark: _Toc16682][bookmark: _Toc17932][bookmark: _Toc13317][bookmark: _Toc19555_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29608][bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc21431]环境标志产品认证证书
[bookmark: _Toc29299][bookmark: _Toc19940][bookmark: _Toc17839][bookmark: _Toc9147][bookmark: _Toc19346]（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）









